**Příloha č. 1**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět zakázky: | **Dodávka CNC soustruhu na obrábění kamene** |
| Obchodní firma / jméno a příjmení: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| Adresa pro doručování korespondence:(pokud se liší od sídla) |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon, e-mail, www: |  |
| **Celková nabídková cena v Kč:** | **Kč bez DPH** |
| **Kč DPH** |
| **Kč včetně DPH** |

**Požadované technické parametry stroje**

*/Účastník uvádí skutečné číselné hodnoty technických parametrů nabízeného stroje. Pokud v jednotlivých parametrech nelze vyjádřit číselnou hodnotu, popíše účastník technický parametr textem, tzn. nelze uvádět pouze „ANO splňuje“ apod./*

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Parametry účastníka** |
| Pro průměr kotouče 600 - 800 mm |  |
| Nerezový kryt pro průměr kotouče 800 mm |  |
| Výkon hlavního motoru min. 13 kW a výkonově odpovídající frekvenční měnič |  |
| Otáčky hlavního motoru min. 900 ot/min |  |
| Zakončení výstupního hřídele - matice |  |
| Průměr unášecí příruby nástroje max. 220 mm |  |
| Průměr osazení pro nástroj 50 mm |  |
| Zdvih suportu min. 400 mm |  |
| Délka řezu suportu min. 3000 mm |  |
| Délka pojezdu mostu min. 1000 mm |  |
| Ovládací panel |  |
| Rychlost posuvu suportu min. 10 m/min |  |
| Průměr obrobku min. 600 mm |  |
| Pro obrobky min. v rozsahu 800 – 3000 mm |  |
| Otáčky obrobku min. 0 - 20 ot/min |  |
| Doprava, montáž, uvedení do provozu v ceně dodávky |  |
| Záruční lhůta min. 12 měsíců |  |

**Osoba/y oprávněná jednat za uchazeče:**

|  |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce: |  |
| Místo vyhotovení nabídky: |  |
| Datum vyhotovení nabídky: |  |
| Podpis osob/y oprávněné jednat jménem či za uchazeče, název firmy, příp. razítko: |  |
| *Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc*  |