**Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů**

**Název zakázky:** Dvouhřídelová vícelistá rozmítací pila

Dodaná zařízení musí splňovat tyto technické parametry alespoň v minimální úrovni s uvedením min. – minimální požadovaná hodnota parametru, max. – maximálně přípustná hodnota parametru, ANO – požadovaná hodnota či funkce (předmětem dodávky tudíž musí být zařízení s níže uvedenými či lepšími parametry).

**Dvouhřídelová vícelistá rozmítací pila**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETR** | **POŽADOVANÝ** | **NABÍZENÝ** |
| prořez včetně klínovitosti | min. 260 mm |  |
| poháněné rýhované přítlačné podávací válce s pneumatickým nebo hydraulickým přítlakem | ANOmin. 4 ks |  |
| zajištění znemožnění přístupu k pilám za chodu stroje protihlukovým krytem | ANO  |  |
| možnost řezání pouze jednou hřídelí do výšky |  min. 120 mm |  |
| minimální délka materiálu – jednotlivě | 1500 mm a méně |  |
| šířka vkládaného dílce  | min. 750 mm |  |
| zpětná vazba – regulace rychlosti posuvu podle zatížení na pilové hřídeli | ANO |  |
| frekvenční měnič – posuv materiálu | min. rozsah 5-35 m/min. |  |
| výkony elektromotorů – pilové hřídele | max. 2x55 kW |  |
| rameno umístěné v prostoru přítlačné skříně nese dvě řady záchytů proti rozletu třísek  | ANO |  |
| ovládání pomocí dotykové obrazovky  | ANO |  |
| záruka 2 roky nebo 2000 provozních hodin (dle skutečnosti, která nastane dříve) | ANO |  |
| včetně montáže, dopravy, zaškolení obsluhy | ANO |  |
| doložení, že uchazeč poskytuje oficiální značkový servis | ANO |  |

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízený stroj splňoval všechny technické parametry specifikované v této příloze zadávací dokumentace.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry, bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

**Uchazeč o zakázku čestně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které v této technické specifikaci uvedl, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.**

V ………………………

………………………………………………………..

 Razítko a podpis uchazeče