**TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY**

k  veřejné zakázce vyššího rozsahu:

„**Pořízení zemědělského stroje - traktor**“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Parametr nabízeného stroje *(doplní uchazeč)*** |
| **KOLOVÝ TRAKTOR** | | |
| jmenovitý Výkon motoru | min. 180 kW | ...................kW |
| Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla | min. 35.000 kg | ...................kg |
| Zdvihový objem | min. 6,7l | ...................l |
| Systém navyšování výkonu | ANO | ANO/NE |
| Nádrž paliva | min. 450l | ..................l |
| Převodovka bezstupňová plynulá | ANO | ANO/NE |
| Maximální rychlost | min. 40km/h | ……………km/h |
| Přední odpružená náprava s brzdami | ANO | ANO/NE |
| Čelní hydraulika s vývodovou hřídelí | ANO | ANO/NE |
| Rozvor | min. 2850 mm | ..................mm |
| Vývodový hřídel třírychlostní 1000/540/540E ot./min. | ANO | ANO/NE |
| Elektrohydraulická regulace ramen | ANO | ANO/NE |
| Odpružená kabina | ANO | ANO/NE |
| Dotykový displej 10" integrovaný na boční opěrce | ANO | ANO/NE |
| Nízkofrekvenční sedačka | ANO | ANO/NE |
| Systém souvraťové automatiky | ANO | ANO/NE |
| Odpružená kabina | ANO | ANO/NE |
| Rozměr pneu 650/85R38 - 600/70R30 | ANO | ANO/NE |
| Přední závaží monoblok | min. 900 kg | ...................kg |
| Automatické řízení - navigace | ANO | ANO/NE |
| Osvětlení LED | ANO | ANO/NE |
| Ovládání pojezdu joystickem a pedálem bez nutnosti přepínání | ANO | ANO/NE |
| Záruka na stroj | min. 48 měsíců | ................měsíců |
| Nový traktor | ANO | ANO/NE |

*\* nehodící se škrtněte*

V ………………………………………………, dne ………………..

**Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče[[1]](#footnote-1):**

Titul, jméno, příjmení:

Podpis oprávněné osoby:

1. Musí být podepsáno v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či na základě zplnomocnění. [↑](#footnote-ref-1)