# Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Registrační číslo žádosti o dotaci : **18/002/19210/232/110/001858**

**Název zakázky:**

**„Nákup lesnického vybavení: vyvážecí hákový klanicový vlek s jeřábovou rukou a čelní nakladač“**

**Zadavatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název firmy zadavatele:** | Janda Jaroslav |
| **Sídlo zadavatele:****Právní forma:** | Žihobce 33, 342 01 Sušice, Klatovy107- zemědělský podnikatel od 30.3.2006 |
| **IČ:** | 73699748 |
| **DIČ:****Email:** | CZ7909261998jajik@centrum.cz |

**Uchazeč:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název firmy uchazeče:** |  |
| **Sídlo uchazeče:****Zápis v obchodním rejstříku:** |  |
| **Firmu zastupuje:** |  |
| **IČ:** |  |
| **DIČ:****Kontaktní osoba:****Email:****Telefon:****Bankovní spojení:** |  |

|  |
| --- |
| **Nabídková cena v Kč** |
| **Cena bez DPH** | **Sazba DPH** |  **Částka DPH** | **Celková cena včetně DPH** |
| 0,- | 21% | 0,- | 0,- |

**Specifikace předmětu ZAKÁZKY** (*Pozn.:* **\***NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE nebo VYMAŽTE)

1. **Typ stroje: KLANICOVÝ VYVÁŽECÍ VLEK S JEŘÁBOVOU RUKOU**: 1 ks

|  |
| --- |
| **Předpokládaná úroveň parametrů:** |
| **Zadavatelem požadované parametry zařízení**  | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn**  |
| Teleskopický mechanismus | ANO/NE |
| Hydraulická podpěra oje | ANO/NE  |
| Celková povolená hmotnost max. 14 200 kg | ANO/NE Hmotnost …………………….kg |
| Manipulace s nástavbami o vnější délce min. 4,5 m | ANO/NEDélka ………………………..m |
| Odpružené oje | ANO/NE |
| Aktivní hydraulické zajišťování kontejneru | ANO/NE |
| Dvouhadicové vzduchové brzdy | ANO/NE |
| Automatický regulátor tlaku brzd | ANO/NE  |
| Automatická parkovací brzda | ANO/NE  |
| Tandemová náprava | ANO/NE  |
| Odpružená náprava | ANO/NE |
| Povolená rychlost 40 km/hod. | ANO/NE  |
| Jeřáb v provedení CE | ANO/NE  |
| Jeřáb vyroben v souladu s normami EN12999 | ANO/NE  |
| Dosah jeřábu min. 5,9 m | ANO/NE Dosah………………………….m |
| Výkon na konci výložníku min. 380 kg | ANO/NE Výkon……………………..kg |
| Tažné oko 40mm | ANO/NE  |
| Ovládací prvky na obou stranách jeřábu | ANO/NE  |
| 2 extra hydraulické sekce aktivovány na konci výsuvu | ANO/NE  |
| Součástí jeřábu je rotátor a toplink | ANO/NE  |
| Součástí jeřábu je drapák - kleště | ANO/NE |
| Drapák - kleště s nosností min. 1 700 kg | ANO/NENosnost ………………….kg |
| Jeřáb je instalován na podvozku a zprovozněn | ANO/NE |
| Hydraulicky výsuvné podpěrné nohy | ANO/NE |
| Dojezdová vzdálenost servisu od nahlášení závady | 3 hodinyANO/NE |

**2.ČELNÍ NAKLADAČ/RAMPOVAČ:** 1ks

|  |
| --- |
| **Předpokládaná úroveň parametrů:** |
| **Zadavatelem požadované parametry zařízení**  | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn**  |
| Čelní nakladač/rampovač |
| Pro traktor o výkonu 65-80 Hp (zetor 7245) | ANO/NE |
| Třetí hydraulická funkce | ANO/NE |
| Mechanický paralelogram | ANO/NE |
| Podvázání na portály | ANO/NE |
| Hydraulický rozvaděč s plovoucí funkcí ovládaný joystickem | ANO/NE |
| Euro upínač nářadí | ANO/NE |
| Ochranný rám masky traktoru | ANO/NE |
| Rychloupínací hlavice výložníku k rámu traktoru | ANO/NE |
| Minimální nosnost 1550kg | ANO/NENosnost …………………….kg |
| Tlumič rázů | ANO/NE |
| Společné zapojení rychlospojek | ANO/NE |
| Ukazatel náklonu lopaty | ANO/NE |
| Samo zajišťovací upínač nářadí | ANO/NE |
| Výška zdvihu do oka výložníku min. 3600 mm | ANO/NEVýška ………………….mm |
| Výsypná výška min. 2700 mm | ANO/NEVýška ………………..mm |
| Zaklápěcí úhel dole min. 44 stupně | ANO/NEúhel ………………….stupně |
| Zaklápěcí úhel nahoře min. 50 stupně | ANO/NE Úhel …………………stupně |
| Dojezdová vzdálenost servisu od nahlášení závady | 3 hodinyANO/NE |

**Oprávněná osoba za dodavatele jednat:**

Jednatel:

Místo podpisu:

 Datum podpisu:

 Podpis:

……………………………………………………………………………..