**Příloha č. 3**

**Technická specifikace dodávky**

*na veřejnou zakázku malé hodnoty zadávanou v otevřené výzvě mimo režim zákona*

*č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | ***„Setřásač peckového ovoce“*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| **Název:** | Bc. Soňa Bolfová |
| **Sídlo:** | Nemochovice 171, 683 33 Nemochovice |
| **IČ:** | 62151207 |
| **DIČ:** | CZ7658014408 |
| **Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** | Bc. Soňa Bolfová |
| **Kontaktní osoba:** | Bc. Soňa bolfová |
| **Telefon - mobil:** | +420 775 335 714 |
| **E-mail:** | sona.bolfova@tiscali.cz |

* **Setřásač peckového ovoce– 1 ks**

***Obecný popis:*** *Jedná se o kategorii strojů uzpůsobených pro práci v zemědělské prvovýrobě. Výsledkem projektu je nákup moderních strojů, které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy. Nákup takovéto techniky do zemědělského podniku si vyžaduje stávající nedostatek pracovních sil a neustále rostoucí náklady na ně, špatných technický stav současně používaných strojů (vlastních či pronajatých), zvyšující se náklady na provoz těchto strojů, jejich energetická náročnost, nespolehlivost, poruchovost, kvalita odvedené práce a spotřeba paliva a emise.*

***Technické parametry strojů***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Technický parametr*** | ***Jedn.*** | ***Požadovaný***  ***parametr*** | ***Nabízený***  ***parametr*** |
| ***Setřásač peckového ovoce*** | ***ks*** | ***1*** |  |
| *Zapojení – 3-bodový závěs II.kat.* | *---* | *ano* |  |
| *Verze uzpůsobena na traktory Zetor* | *---* | *ano* |  |
| *Min. rozměry plachty (délka x šířka)* | *mm* | *5000x7000* |  |
| *Celková šířka max.(ve složeném stavu)* | *mm* | *2800* |  |
| *Max. hmotnost* | *kg* | *900* |  |
| *Min. frekvence klepání* | *Hz* | *23* |  |
| *Max. průměr kmene minimálně* | *mm* | *270* |  |
| *Ventilátor pro čištění plodů* | *---* | *ano* |  |
| *Navíječ plachty* | *---* | *ano* |  |
| *Pásový dopravník ovoce* | *---* | *ano* |  |
| *Regulace rychlosti pásového dopravníku* | *---* | *ano* |  |
| *Hydraulicky ovládané rameno* | *---* | *ano* |  |
| *Průměrný výkon stroje min.* | *stromů/h* | *60* |  |
|  |  |  |  |

***Zadavatel nepřipouští dílčí plnění veřejné zakázky. Uchazeč musí cenovou nabídku podat na komplexní soubor všech strojů uvedených v Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.***