**Příloha č. 3a**

**Zakázka „Zemědělské stroje“**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE**

**Samojízdný krmný míchací vůz s vlastní frézou**

značka a typ ……………………………………………………… [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č. | PARAMETR STROJE | POŽADOVANÁ HODNOTA PARAMETRU | POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU |
| 1. | Objem míchací vany | Minimálně 14 m3 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 2. | Dosah nakládací frézy | Minimálně 4,9 m | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 3. | Dva vertikální míchací šneky | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 4. | Šířka stroje | Maximálně 2,35 m | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 5. | Výška stroje | Maximálně 2,8 m | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 6. | Výkon motoru | Minimálně 120 kW | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 7. | Motor splňující emisní limit Stage4 | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 8. | Šířka frézy | Minimálně 2 m | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 9. | Pohon všech kol dvěma hydromotory | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 10. | Obě nápravy řiditelné | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 11. | Hydropneumatické odpružení obou náprav s možností změny světlé výšky z kabiny | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 12. | Hydrostatický pojezd s plynulou regulací | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 13. | Pojezdová rychlost | Minimálně 20 km/hod. | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 14. | Kabina s topením a klimatizací | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 15. | Automatické centrální mazání | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 16. | Elektrický předehřev hydraulického oleje | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 17. | Elektronický systém vážení s přenosem dat do počítače (v českém jazyce) | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 18. | Silniční osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 19. | Stroj schválen pro provoz na pozemních komunikacích v ČR | ANO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

**Prohlašuji, že námi nabízený 1 ks samojízdného krmného míchacího vozu splňuje výše uvedené parametry.**

V ……………………………………. dne …………………………………………

……………………………………………

 *podpis osoby,*

 *která je oprávněna jednat jménem účastníka*