**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace tahače**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**  
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**  
**Počet kusů:** **2**

Tahač musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| - Motor min. 350 kW | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Nejvyšší pojezdová rychlost min. 80 km/hod | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Automatizovaná převodovka min. 16 rychlostí vpřed | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Redukční převodovka pro jízdu v terénu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Homologace jako traktor v kategorii T1b | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Šasi určeno pro provoz v klimatických podmínkách nad 40 °C venkovního vzduchu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Hliníkový kryt pod motor | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Motorová brzda | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Pohon přední nápravy připojitelný při pohybu vozidla | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Rozvor mezi 1. a 2. nápravou 3400 - 3500 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Stabilizátor na přední a poslední nápravě | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Jednomontáže pneu na všech třech nápravách | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Osazení pneu 445/65 R22,5 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Návěsová točnice G 50X (2“) | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Výška točnice od země 1300 až 1400 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Technicky přípustná hmotnost vozidla min. 27 000 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Bez tachografu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Přední mlhovky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Okno pro pohled vzad | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Vnější sluneční clona | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Dva výstražné majáky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Rádio s USB a reproduktory | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Zvukové znamení při jízdě vzad | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Záruka min. 12 měsíců na celé šasi | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Záruka min. 36 měsíců na hnací trakt včetně motoru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Min. manuální klimatizace | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Elektricky ovládaná zrcátka | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Podvozek se třemi nápravami, pohon kol 6x6 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Kryty zrcátek | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Hydraulické okruhy vnější hydrauliky pro agregaci s návěsem v návaznosti na plnohodnotnou funkčnost soupravy (minimálně jeden dvoučinný) | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, ovládání ebs, osvětlení atd. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Zcela kompatibilní s nabízeným návěsem | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Průtok a výkon hydrogenerátoru dimenzovaný pro ovládání návěsu, cisterny apod. (průtok oleje cca 90 l/min) | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

**Technická specifikace návěsu**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**  
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**  
**Počet kusů:** **2**

Návěs musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| - Homologován jako traktorový návěs | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Objem návěsu min. 60 m3 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Délka ložné plochy min. 10,7 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Vzduchem nebo hydraulicky odpružený podvozek | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Třínápravový návěs | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Řízená 1. a 3. Náprava | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Nejvyšší pojezdová rychlost min. 60 km/hod, alternativně možno 80 km/hod s níže požadovaným rozměrem pneu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Pneu šíře min. 500 mm (označení na pneu např. 525/65R 20,5), max. 550 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Kotoučové brzdy na všech kolech včetně EBS | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Vyprázdnění korby pomocí celoplošného rolovacího pásu s posuvnou stěnou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Technicky přípustná hmotnost návěsu min. 35 000 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Zadní vysýpací okénko | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Dle možností vyplastování podlahy návěsu pro snížení opotřebení | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Centrální automatické mazací místo | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Plachta pro zakrytí korby | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Stěny návěsu kovové | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Zadní koncová světla budou umístěna těsně nad nebo pod výsypnou hranou, vždy však v souladu s legislativou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Couvací a pohledová (do korby) kamera | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Zapojení s tahačem točnou o průměru 2“ | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, hydraulické okruhy dle potřeby plnohodnotné agregace s tahačem, ovládání ebs, osvětlení, atd. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - Zcela kompatibilní s nabízeným tahačem | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| - V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR. | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………  
 Podpis a razítko uchazeče