**Příloha č. 2**

**Technická specifikace Kolového traktoru nad 180 kW**

**Výrobce stroje:**
**Konkrétní typ stroje:**
**Počet kusů:** **1**

Kolový traktor nad 180 kW musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Motor plnící emisní normu stupeň IV pomocí kombinace systémů DPF / SCR | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rozvor min. 2 850 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Povolená hmotnost traktoru minimálně 14 000 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Povolená hmotnost přípojného vozidla min. 32 000 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výkon motoru jmenovitý, bez navýšení, min. 180 kW | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Převodovka s mechanickým přenosem výkonu, plně řazená při zatížení | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední odpružená náprava s brzdami a hydropneumaticky odpružená kabina  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní osvětlení LED | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kompletní navádění stroje s přesností min. 20 cm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Čelní tříbodový závěs s přídavným okruhem hydrauliky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| 5 vnějších okruhů hydrauliky vzadu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Agrohák | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ……………………………….

 ………………….………………………………………

 Podpis a razítko uchazeče