**Příloha č. 3**

**Závazný vzor pro ověření splnění požadovaných vlastností**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované vlastnosti** | **Splňuje/nesplňuje** | **Konkrétní hodnota nebo popis k prokázání splnění pož. parametru** |
| **Vybrané požadované technické parametry:** |  |  |
| Motor: objem motoru 2800 - 3000 ccm | ANO/NE |  |
| Motor: výkon 100 - 110 kW | ANO/NE |  |
| 6-stupňová převodovka | ANO/NE |  |
| Diesel | ANO/NE | / |
| Kabina: celokovová plně třímístná včetně opěrky hlavy | ANO/NE | / |
| **Min. požadovaná výbava:** |  |  |
| Odpružená sedačka řidiče, klimatizace, imobilizér, elektrické stahování oken, venkovní zpětná zrcátka s integrovanými přídavnými zrcátky, elektricky vyhřívaná a elektricky seřiditelná zrcátka, jediný klíč na všechny zámky, možnost seřizování světel z místa řidiče | ANO/NE |  |
| **Chladírenská vestavba:** |  |  |
| Rozměr vnitřní: cca 3600x2000x1950 mm |  |  |
| Podlaha samonosná, celoplošně izolovaná, zesílená pro přejezd paletových vozíků | ANO/NE | / |
| Zadní dveře dvoukřídlé se spodním jištěním otevřených dveří, provedení nerez | ANO/NE | / |
| Agregát - regulace teploty 0° C a vyšší, výkon min. 2500 W | ANO/NE |  |