**Příloha č. 3**

**Závazný vzor pro ověření splnění požadovaných vlastností**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované vlastnosti**  | **Splňuje/nesplňuje** | **Konkrétní hodnota nebo popis k prokázání splnění pož. parametru** |
| **Vybrané požadované technické parametry:**  |   |   |
| Motor: objem motoru 2800 - 3000 ccm  | ANO/NE |   |
| Motor: výkon 100 - 110 kW | ANO/NE |   |
| 6-stupňová převodovka | ANO/NE |   |
| Diesel | ANO/NE |  / |
| Kabina: celokovová plně třímístná včetně opěrky hlavy | ANO/NE |  / |
| **Min. požadovaná výbava:**  |   |   |
| Odpružená sedačka řidiče, klimatizace, imobilizér, elektrické stahování oken, venkovní zpětná zrcátka s integrovanými přídavnými zrcátky, elektricky vyhřívaná a elektricky seřiditelná zrcátka, jediný klíč na všechny zámky, možnost seřizování světel z místa řidiče | ANO/NE |  |
| **Chladírenská vestavba:**  |   |   |
| Rozměr vnitřní: cca 3600x2000x1950 mm  |  |  |
| Podlaha samonosná, celoplošně izolovaná, zesílená pro přejezd paletových vozíků | ANO/NE |  / |
| Zadní dveře dvoukřídlé se spodním jištěním otevřených dveří, provedení nerez | ANO/NE |  / |
| Agregát - regulace teploty 0° C a vyšší, výkon min. 2500 W | ANO/NE |  |