**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE – pro část č. 1**

**Název zakázky:** **„Modernizace zpracování zeleniny“**

Modernizace technologického vybavení Mochov (linka na zpracování celeru)

Žadatel požaduje **dodání** a **instalaci** **technologie linky pro zpracování celeru**. Linka bude instalována do výrobny, která se nachází **na stavební parcele č. 826/3 v k.ú. Mochov**. Přibližné dispoziční řešení linky společně s dispozicí objektu žadatel přikládá v podobě přílohy č. 10 - Dispozice technologie pro část č. 1.

Prostor pro instalaci technologie je možné si zaměřit v rámci prohlídky místa plnění.

**Návrh technologie a cenová nabídka musí obsahovat i příslušné dopravní cesty a komponenty zajišťující funkčnost technologie jako celku. Uchazeč navrhne soustavu dopravníků tak, aby veškeré technologické komponenty zpracovatelské linky byly propojeny a plně funkčně využitelné.**

**Zadavatel požaduje nerezové provedení všech kovových prvků s přímým stykem s produktem.**

**Veškerá dodaná technologie musí umožnit šetrnou manipulaci s produktem s maximální pádovou výškou do 40 cm.**

**Ovládání linky - Požadavek zadavatele na možnost ovládání a řízení celé linky pomocí PC**

**Elektroinstalace - dodavatel zajistí napojení na energetický zdroj zadavatele. Uchazečem prováděná elektroinstalace se týká zajištění plné funkčnosti veškerých zařízení linky, a to včetně její automatizace.**

Příloha č. 10 zadávací dokumentace má pouze informativní charakter. **Nabízená technologie musí odpovídat dispozičním možnostem stávající haly včetně již instalovaných technologií. Požadované technické parametry jsou uvedeny v následující tabulce:**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj:** Zařízení pro mechanické očištění produktu a oddělení sypkých příměsí **počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Výkon min. 15 t/hod | ………….. t/hod |
| Nerezové provedení | ANO/NE\* |
| Mechanické očištění produktu | ANO/NE\* |
| Oddělení sypkých příměsí | ANO/NE\* |
| Provozní teplota 5 - 40°C | ANO/NE\* |

|  |
| --- |
| **Stroj:** zařízení na oddělení hrubých nečistot a praní **počet: 1 ks** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Výkon min. 10 t/hod | ………….. t/hod |
| Praní produktu | ANO/NE\* |
| Nerezové provedení | ANO/NE\* |
| Odkameňovač | ANO/NE\* |

|  |
| --- |
| **Stroj:** Inspekční stůl **počet: 1 ks** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Výkon min. 8 t/hod pro celer | ………….. t/hod |
| Pracovní prostor (podesta) pro min. 4 osoby s odolnou povrchovou úpravou: Žárové zinkování | ANO/NE\* |
| Šetrného ukládání využitelného odpadu | ANO/NE\* |
| Osvětlení pracovního prostoru | ANO/NE\* |

|  |
| --- |
| **Stroj:** Třídící stroj  **počet: 1 ks** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Výkon min. 8 t/hod pro celer | ………….. t/hod |
| Šetrná manipulace s produktem a minimální pádové výšky max. 40 cm | ANO/NE\* |
| Třídění produktu v rozsahu 60 mm-180 mm | ANO/NE\* |
| Plynulý rozsah třídění | ANO/NE\* |
| Počet velikostních frakcí - min. 4 velikosti | ANO/NE\* |
| Šířka výstupních dopravníků min. 550 mm | ANO/NE\* |
| Včetně rámu s odolnou povrchovou úpravou | ANO/NE\* |

|  |
| --- |
| **Stroj:** Vážení a automatické ukládání produktu do přepravních obalů **počet: 2 ks** |
| **Výrobce:**  |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Kompatibilita s následujícími přepravními obaly:EPS 216, Steco 6421, Bll 6420) | ANO/NE\* |
| Možnost ukládání do kartonů | ANO/NE\* |
| Možnost ukládání do dřevěných obalů | ANO/NE\* |
| Šetrná manipulace s produktem a minimální pádové výšky max. 40 cm | ANO/NE\* |
| Výkon min. 10 ks/min pro celer | ………….. ks/min |
| Rozsah vážení 5 – 15 Kg pro celer | ANO/NE\* |
| Distribuční systém pro zásobování linky prázdnými přepravními obaly s minimálním výkonem 10 ks/min.  | ………….. ks/min |
| Odolná povrchová úprava: Nerez | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***