Příloha č. 3

**Technická specifikace předmětu zakázky**

* Nabídková cena strojů musí být vč. instalace a dopravy na adresu provozovny
* Součástí nabídkové ceny musí být kompletní dokumentace a to v českém jazyce
* **Nabídka uchazeče musí technické požadavky splňovat ve všech parametrech**

**Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální požadované parametry specifikované v níže uvedené tabulce.**

**Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.**

**Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede ANO/NE, tzn., zda nabídnuté zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek a může doplnit technický parametr.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadavatelem požadované zařízení a jejich technické parametry** |  | **Nabídnuté technické parametry či prohlášení splnění:** |
| **Traktorbagr** |  |  |
| Jmenovitý výkon motoru (bez navýšení) min. 80 kW | ano/ne |  |
| Variabilní geometrie turbodmychadla | ano/ne |  |
| Common rail | ano/ne |  |
| Počet válců motoru min. 4 ks | ano/ne |  |
| Převodovka 4 rychlostní  | ano/ne |  |
| Řazení pod zatížením | ano/ne |  |
| Měnič kroutícího momentu s hydr. zámkem | ano/ne |  |
| Volba rychlosti převodovky a směru jízdy voličem pod volantem | ano/ne |  |
| Možnost zapnout přední náhon pedálem brzdy | ano/ne |  |
| Teleskopický výložník | ano/ne |  |
| Hydraulický okruh na kladivo s možností přepnutí na dvoučinný okruh elektricko hydraulický, proporcionálně ovládaný | ano/ne |  |
| Kabina vybavená topením+klimatizací, vzduchem odpruženým vyhřívaným sedadlem s integrovanými ovládacími joysticky | ano/ne |  |
| Ovládání hydraulickými joysticky s možností přepnutí mezi ovládáním předního a zadního ramene | ano/ne |  |
| Přední lopata 6-účelová  | ano/ne |  |
| Integrované paletizační vidle | ano/ne |  |
| Podkopové lopaty 600 mm, hydraulicky naklápěná svahovací lžíce šířka min. 1400mm | ano/ne |  |
| Ovládání ramene podkupu joysticky na sedačce | ano/ne |  |
| Originální hydraulicky ovládaný rychloupínač čelní lopaty | ano/ne |  |
| Přepravní rychlost min. 40 km/h | ano/ne |  |
| Výkon hydraulického čerpadla min. 150 l/min. | ano/ne |  |
| Pracovní světla přední a zadní | ano/ne |  |
| Odpružení nakládacího ramene při jízdě | ano/ne |  |
| Hydraulický přesuv zadního ramene | ano/ne |  |

V ………………..……. dne …………………….

……………….……………………………………………….

(jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče)