Příloha č. 3

**Technická specifikace předmětu zakázky**

* Nabídková cena strojů musí být vč. instalace a dopravy na adresu provozovny
* Součástí nabídkové ceny musí být kompletní dokumentace a to v českém jazyce
* **Nabídka uchazeče musí technické požadavky splňovat ve všech parametrech**

**Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo všechny minimální požadované parametry specifikované v níže uvedené tabulce.**

**Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.**

**Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede ANO/NE, tzn., zda nabídnuté zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek, uchazeč může doplnit parametry nabízených strojů.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:** |  | **Nabídnuté technické parametry či prohlášení splnění:** |
| **Lis**  |  |  |
| - lis s pevnou komorou | Ano/ne |  |
| - hmotnost do 3 500 kg  | Ano/ne |  |
| - skutečný pracovní záběr sběracího ústrojí 2 090 – 2 150 mm | Ano/ne |  |
| - min. 5 řad nahrabovacích prstů | Ano/ne |  |
| - řezací ústrojí – min. 15 ks nožů | Ano/ne |  |
| - jištění nožů – hydraulické | Ano/ne |  |
| - systém odblokování – sklopením podlahy | Ano/ne |  |
| - urovnávací clona nad sběračem | Ano/ne |  |
| - lisovací komora – mačkací válce s dvouřadými ložisky na nejvíce zatížených místech | Ano/ne |  |
| - min. 18 mačkacích válců | Ano/ne |  |
| - velikost lisovací komory min. 1,23 x 1,22 m | Ano/ne |  |
| - automatické mazání řetězů | Ano/ne |  |
| - manuální mazání ložisek | Ano/ne |  |
| - vyhazovací rampa | Ano/ne |  |
| - urovnávací válec | Ano/ne |  |
| - vzduchové brzdy | Ano/ne |  |
| - pneumatiky min. 500/50-17 | Ano/ne |  |

V……………………. dne ……………………………

……………….……………………………………………….