**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace samojízdné sklízecí mlátičky 200 - 300 kW**

**Výrobce stroje:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**Konkrétní typ stroje:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**Počet kusů:** **1**

Sklízecí mlátička samojízdná 200 - 300 kW musí splňovat následující kritéria:

|  |  |
| --- | --- |
| **ŽACÍ LIŠTA** | **ANO/NE** |
| Pracovní záběr 9,0-9,5m, dva boční řepkové drtiče s hydraulickým pohonem, převodovka žací kosy poháněná kardanem. | Ano/Ne |
| **MLÁTICÍ ÚSTROJÍ** |  |
| Čtyři mláticí buby (předmlátící, hlavní mláticí, separační, odmítací), hlavní mláticí buben o min. průměru 700 mm a uzavřený, koše mláticího ústrojí pod všemi bubny, šest klávesových vytřasadel. | Ano/Ne |
| **SÍTOVÁ SKŘÍŇ** |  |
| Vzduchové turbíny na profukování sítové skříně, kompenzace bočního náklonu stroje prostřednictvím změny pohybu sítové skříně, vrácení nedomlatků k domlácení na mláticí buben, zásobník zrna min 10 000 l, výkonnost výsypníkového dopravníku min 120l/s, drtič slámy, metač plev. | Ano/Ne |
| **POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ** |  |
| Výkon motoru min 295 KW, vodorovné uložení chladiče motoru, převodová skříň pro pojezd se dvěma rychlostmi. | Ano/Ne |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ** |  |
| Kompresor, optický systém vedení stroje po poli, sedadlo řidiče vzduch. odpružené, klimatizovaná kabina, kamerový systém vzadu. | Ano/Ne |
| **SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ** |  |
| Nový stroj r. v. 2020, kupující bude první majitel, záruka min. 3 roky, prodávající je autorizovaný dovozce schválený min. dopravy ČR, prodávající má autorizaci k servisu stroje, dokumentace ke stroji v českém jazyce, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu. | Ano/Ne |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….……………………  
 Podpis a razítko uchazeče