**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Technické vybavení pro stavební činnosti“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Teleskopický manipulátor**  **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Maximální výška zdvihu - min. 6,1 m | ………….. m |
| Maximální nosnost - min. 3500 kg | ………..kg |
| Rozvor náprav - max. 2,8 m | ………….. m |
| Celková délka stroje od předního nosiče bez zadního závěsu - max. 4,46 m | ………….. m |
| Plně hydrostatická převodovka s reverzací na joysticku | ANO/NE\* |
| Minimálně 3 jízdní rychlostní rozsahy řazené i během jízdy | ANO/NE\* |
| Maximální rychlost - min. 40 km/hod | ………….. km/hod |
| Permanentní pohon všech 4 kol | ANO/NE\* |
| Elektronická parkovací brzda s automatickou aktivací | ANO/NE\* |
| Minimálně 4 režimy řízení kol (řízení kol přední nápravy, řízení všech 4 kol, psí chod, manuální psí chod) | ANO/NE\* |
| Režimy řízení kol s automatickou synchronizací směru kol obou náprav | ANO/NE\* |
| Sedadlo vzduchem odpružené s vyhříváním | ANO/NE\* |
| Vytápění kabiny včetně klimatizace | ANO/NE\* |
| Proporcionální joystick pro ovládání veškerých funkcí teleskopického ramene | ANO/NE\* |
| Posuvný a teleskopicky nastavitelný sloupek řízení | ANO/NE\* |
| Průběžné jednodílné čelní a stropní sklo – bez vodorovné příčky | ANO/NE\* |
| Stěrače a ostřikovače čelní a střešní části okna | ANO/NE\* |
| Sluneční clona čelního a střešního okna | ANO/NE\* |
| Otevíratelné zadní okno | ANO/NE\* |
| Indikátor přetížení | ANO/NE\* |
| Boční vedení ramene (ochrana proti vyhnutí ramene do strany) | ANO/NE\* |
| Systém odpružení ramene aktivovaný/deaktivovaný tlačítkem i za jízdy | ANO/NE\* |
| 3. okruh hydrauliky na rameni ovládaný na joysticku | ANO/NE\* |
| Paměť úhlu lopaty aktivovaná tlačítkem na joysticku | ANO/NE\* |
| Připojovací rychloupínací deska se zajištěním přípojných adaptérů z kabiny (bez použití nářadí) | ANO/NE\* |
| Výkon motoru - min. 95 kW | ………….. kW |
| Objem palivové nádrže - min. 145 l | ………….. l |
| Reverz ventilátoru chladiče kdykoliv, při jakýchkoli otáčkách motoru | ANO/NE\* |
| Variabilní axiální pístové čerpadlo | ANO/NE\* |
| Maximální výkon hydraulického čerpadla - min. 155 l/min | ………….. l/min |
| Provozní tlak hydraulického systému - min. 235 bar | ………….. bar |
| Centralizované mazání stroje max. na třech místech | ANO/NE\* |
| Pracovní světlomety minimálně 2 x halogen v předu na teleskop. rameni | ANO/NE\* |
| Adaptér – lopata s objemem - 2 m3 | ANO/NE\* |
| Adaptér – paletizační vidle | ANO/NE\* |
| Homologace: speciální stroj | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***