**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

na realizaci veřejné zakázky

**„Výstavba chmelnicové konstrukce Pekárna a Lišany I“**

Zadávací dokumentace obsahuje podrobnější vymezení údajů obsažených ve výzvě k podání nabídek a další informace nezbytné pro zpracování nabídky v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020,opatření 19, podopatření 19.2 ,operace 19.2.1 , Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, název fiche Zemědělský podnik. Jedná se o zakázku malého rozsahu dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek odst.2.3.2.

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní Zadávací dokumentací.

|  |
| --- |
| 1. **Zadavatel**: LUPOFYT s.r.o.  Chrášťany 16, okres Rakovník, PSČ 270 01 Kněževes  IČ: 46348824  Kontaktní osoba: Ing. VÁCLAV BURGER  +420 602 247 674, lupofyt@dalunet.cz |
| 2. **Obchodní podmínky:** Veškeré obchodní podmínky jsou definovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je k dispozici na vyžádání u zadavatele.  Součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen. K jeho zpracování uchazeč použije podklad „slepý Rozpočet cenové nabídky“ který je k dispozici na vyžádání u zadavatele jako příloha č. 2. |
| 3. **Platební podmínky:**  Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba proběhne na podkladě daňového dokladu - faktury, který zhotovitel vystaví na základě soupisu provedených prací a předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem.  Splatnost daňového dokladu – faktury nebude kratší 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč.  Podrobné platební podmínky jsou podrobně uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo, příloha č.1., která je na vyžádání u zadavatele. |
| 4. **Technické podmínky:** Jsou stanoveny v příloze č. 2 na vyžádání u zadavatele a v projektové dokumentaci, příloha č. 3, která je na vyžádání u zadavatele. |
| 5. **Požadavky na varianty nabídek:** Zadavatel nepřipouští variantní nabídky |
| 6. **Předmět zakázky:**  Nosná chmelová konstrukce je řešena pomocí dřevěných sloupů částečně zapuštěných do orniční vrstvy podložených betonovou podložkou o rozporu 9 x 12 m.Výška konstrukce je 7 m. Rám a strop konstrukce je tvořen pomocí ocelových lan různé tloušťky dle potřebného nosného zatížení. Ukotvení chmelnice je řešeno pomocí kotevních těles po obvodu chmelnice uloženém do hloubky 2 m.  Strop konstrukce je tvořen křížením ocelových lan uchycených pomocí čepových kroužků na jednotlivé nosné sloupy. Ukotvení krajních sloupů je provedeno vždy 2 kotvami s možností dotažení konstrukce po usazení do terénu. Rozpor výsazu chmele počítá se šíří řádku 3 m se vzdáleností rostlin od sebe v řádku 1 m.  Jednotlivé konstrukce jsou o velikosti 6,3 ha a 5,6 ha, tj. celkem 11,9 ha.  Místo konstrukčních drátů budou použita konstrukční ocelová lana, jejichž bezúdržbová životnost je podstatně delší než drátěné konstrukce. S využitím nových moderních prvků je zabezpečena dlouhodobá stabilita konstrukce se stejnými investičními náklady.    Projekt bude realizován v k. ú. Kněževes u Rakovníka na parc. č. 509/68, 509/69, 509ú70, 509/71, 509,72 **celkem 6,3** **ha** a v k.ú.Lišany u Rakovníka na parc. Č.1269, 1270, 1273/1,1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/7, 1273/10, 1273/11, 1273/12, 1273/27, 1274, 1279, 1282, 1284, 1291/3, 1291/5, 1291/6, 1291/7, 1291/9, 1291/10, 1291/11, 1291/12, 1291/14, 1291/18, 1291/19, 1291/21, 1291/24, 1291/27, 1291/28, 1291/29, 1291/32, 1291/35, 1291/37, 1291/38, 1291/39, 1291/41, 1291/42, 1291/43, 1291/46, 1291/49, 1291/50, 1291/51, 1303, 1304, 1318/1, 1318/3, 1318/7, 1318/11, 1318/12, 1393/1, 1393/3, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/13, 1317, 1318/6, 1393/6, 1291/48, 1266, 1273/8, 1273/9, 1293/13, 1293/14, 1293/15, 1293/16, 1277, 1291/1, 1291/8, 1921/15, 1291/17, 1291/22, 1291/26, 1291/30, 1291/33, 1291/36, 1291/40, 1291/44, 1291/45, 1291/47, 1308, 1318/8, 1318/9, 1393/7, 1393/12, 1291/25, 1291/34 , 1291/13, 1291/31, 1291/52, 1318/10, 1393/11, 1291/16, 1301, 1302, 1316, 1318/4, 1318/5, 1393/4, 1383/5, 1289, 1290, 1291/20, 1291/4 **celkem 5,6 ha** |
| 7. **Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:**  Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, v českém jazyce. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Obálky budou zřetelně označeny nápisem „Výstavba chmelnicové konstrukce Pekárna a Lišany I.“ a identifikačními údaji uchazeče.  Zadavatel neumožňuje podání nabídky v elektronické podobě.    Součástí nabídky bude:  a) krycí list (identifikační údaje žadatele, nabídková cena, harmonogram realizace projektu, kontaktní osoby),  b) technická specifikace předmětu zakázky,  c) návrh smlouvy o dílo, včetně oceněného Rozpočtu cenové nabídky,  d) prokázání kvalifikace včetně požadovaných čestných prohlášení,  e) případné další dokumenty. | |
| 8. **Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:** Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami za celý předmět plnění výběrového řízení. Nabídková cena bude uvedena v CZK.  Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty, DPH podléhá přenesené daňové povinnosti.  Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!  Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nabídková cena.  Pro zpracování cenové nabídky slouží slepý Rozpočet cenové nabídky (příloha č. 2) | |
| 9. **Doba a místo plnění zakázky:**  Předpokládaná doba splnění zakázky je do 15.10.2018  Místo plnění je v k. ú. Kněževes u Rakovníka na parc. č. 509/68, 509/69, 509ú70, 509/71,  509,72 **celkem 6,3** **ha** a v k.ú.Lišany u Rakovníka na parc. Č.1269, 1270, 1273/1,1273/4, 1273/5,  1273/6, 1273/7, 1273/10, 1273/11, 1273/12, 1273/27, 1274, 1279, 1282, 1284, 1291/3, 1291/5,  1291/6, 1291/7, 1291/9, 1291/10, 1291/11, 1291/12, 1291/14, 1291/18, 1291/19, 1291/21,  1291/24, 1291/27, 1291/28, 1291/29, 1291/32, 1291/35, 1291/37, 1291/38, 1291/39, 1291/41,  1291/42, 1291/43, 1291/46, 1291/49, 1291/50, 1291/51, 1303, 1304, 1318/1, 1318/3, 1318/7,  1318/11, 1318/12, 1393/1, 1393/3, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/13, 1317, 1318/6, 1393/6,  1291/48, 1266, 1273/8, 1273/9, 1293/13, 1293/14, 1293/15, 1293/16, 1277, 1291/1, 1291/8,  1921/15, 1291/17, 1291/22, 1291/26, 1291/30, 1291/33, 1291/36, 1291/40, 1291/44, 1291/45,  1291/47, 1308, 1318/8, 1318/9, 1393/7, 1393/12, 1291/25, 1291/34 , 1291/13, 1291/31, 1291/52,  1318/10, 1393/11, 1291/16, 1301, 1302, 1316, 1318/4, 1318/5, 1393/4, 1383/5, 1289, 1290,  1291/20, 1291/4 **celkem 5,6 ha** .  Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo je 8.6.2018  Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je 9.6.2018  Přesnější informace o místu plnění zakázky jsou k dispozici na vyžádání u zadavatele. | |
| 10. **Požadavky na varianty nabídek:** Zadavatel nepřipouští variantní nabídky | |
| 11. **Poskytování dodatečných informací:** Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. | |
| 12. **Přílohy zadávacích podmínek:**    1. Návrh smlouvy o dílo  2. Slepý „Rozpočet cenové nabídky“  3. Projektová dokumentace | |
| V Chrášťanech 23.5.2018 | |