**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Modernizace stáje“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Produkční stáj - pohybová aktivita** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Aktivometry v počtu 200 ks umístěné na krčním obojku s přezkou  | ANO/NE\* |
| Nepřetržitá detekce říje | ANO/NE\* |
| Monitoring doby přijmu krmiva (sledování doby včetně počtu krmení během dne) | ANO/NE\* |
| Monitoring přežvýkání | ANO/NE\* |
| Automatické detekce špatné polohy aktivometru, případně jeho špatného navěšení | ANO/NE\* |
| ISO čip je integrován v krčním respondéru | ANO/NE\* |
| Údaje o době přijmu krmiva a přežvykování jsou dostupné nejen pro individuální zvířata, ale také pro celé skupiny včetně výstrah při poklesu | ANO/NE\* |
| Propojení na datové zdroje ČR – kontrola užitkovosti (měsíční terénní databáze), rychlé výsledky KU (ČMSCH), připařovací program, portál farmáře (aktuální stav zvířat ÚE) | ANO/NE\* |
| Dostupnost dat o celém stádě včetně reprodukčních ukazatelů přes webový prohlížeč a mobilní zařízení (tj. bez závislosti na konkrétním počítači) | ANO/NE\* |
| Možnost zasílání upozornění (výstrah) formou SMS a e-mailu  | ANO/NE\* |
| Data jsou zálohována na serveru, tj. v případě poruchy je možno využít záloh | ANO/NE\* |
| Kompatibilní s dojícími roboty značky Delaval, Lely, Baumatic, GEA  | ANO/NE\* |
| Životnost baterie krčního respondéru 8 – 10 let | ANO/NE\* |
| Součástí dodávky je kompletní montáž a instalace | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***