**Příloha č. 1 Tabulka PožadovanýCh parametrů**

**„Pořízení technologií do společnosti Severofrukt, akciová společnost – předsušárna“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaný** | **nabízený** |
| Šířka válce cca 3 m | **ANO** |  |
| Frekvenční měnič na hnacím motoru pásu | **ANO** |  |
| Odtahový ventilátor | **ANO** |  |
| VZT odtah technologického vzduchu | **ANO** |  |
| VZT propojení nové předsušárny se stávající plynovou jednotkou a stávajícího ventilátoru pro ohřev produktu | **ANO** |  |
| Teplota vzduchu v předsušárně v rozsahu: | **min 80°C – max 120°C** |  |
| Odtah ventilátoru | **min 20 tis. m3/h** |  |