**Příloha č. 1.1 Návrhu kupní smlouvy**

**Technická specifikace poptávky/nabídky**

**Traktor pro práci v lese**

*(V nabídce doplňte požadované číselné údaje, u ostatního odpověď ANO)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| * jmenovitý výkon motoru  min. 135 kW, max. 150 kW |  |
| * převodovka mechanická min. 20 rychlostí vpřed s automatikou řazení |  |
| * maximální zdvihací síla ramen traktoru: min 8000kg |  |
| * třírychlostní vývodový hřídel: |  |
| * největší povolená hmotnost přípojného vozidla – min. 20 tun |  |
| * nádrž paliva: min 400 l |  |
| * odpružená náprava |  |
| * odpružená kabina: |  |
| * kabina s automatickou klimatizací: |  |
| * příprava ISOBUS |  |
| * satelitní navigace |  |
| * telematika: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * čerpadlo hydrauliky o výkonu min. 100 l/min |  |
| * počet elektronicky ovládaných hydraulických okruhů: min. 4 |  |
| * přípojné zařízení: závěs K80 a automatický výškově stavitelný závěs |  |

Podmínka předložení nabídky:

Nabízen je lesnický traktor s pevně osazenou ochrannou konstrukcí (bezpečnostní kabinou s ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS) a pronikajícími předměty (OPS) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084

Uchazeč může uvést další nabízené parametry, které ovšem nebudou mít vliv na výběr.

Součástí plnění je dodání příslušné dokumentace včetně prohlášení o shodě a technického průkazu.

…………………………………………………

podpis za uchazeče