**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Balicí a paletovací linka**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: balicí a paletovací linka počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Typ používání pytlů – otevřené pytle | ANO/NE\* |
| Hustota balené produktu 0,5-0,7 g/dm3 | ANO/NE\* |
| Velikost pytlů – 10 kg (560 x 400 x 120 mm), 25 kg (900 x 500 x 145 mm) | ANO/NE\* |
| Typ pytle – polštářový pytel bez klínku | ANO/NE\* |
| Zavírání pytlů – šití s možností sešívání s přehybem | ANO/NE\* |
| Rychlost pytlování a paletování v běžném provozu:* velikost pytle á 10 kg: 350 – 380 pytlů za hodinu
* velikost pytle á 25 kg: 300 – 350 pytlů za hodinu
 | ANO/NE\* |
| MID/OILM | ANO/NE\* |
| Rozměry palety – EUR 1,200 x 800 mm | ANO/NE\* |
| Maximální hmotnost stohu včetně palety – 1000 kg | ANO/NE\* |
| Ochrana palet folií | ANO/NE\* |
| Robotický paletizovací systém s automatickým obalovým strojem | ANO/NE\* |
| Tiskárna etiket a aplikátor etiket | ANO/NE\* |
| Maximální rychlost pytlování a paletování 500 – 600 pytlů/hod (při velikosti pytle á 10 kg) | ANO/NE\* |
| Pneumatické plnění pytlů | ANO/NE\* |
| Brána pro balení ručně paletovaných pytlů | ANO/NE\* |
| Ochrana před pracovním úrazem pomocí automatických čidel | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** |
|  |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***