**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace svinovacího lisu průměr 1,5 m a více**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Lis svinovací průměr 1,5 m a více musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Variabilní komora | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Šířka balíku min. 1,21 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Průměr balíku min. 1,60 m | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vkládací rotor se sdružovacímu šneky na jedné hřídeli | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vázání do sítě | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pozinkovaný povrch sběrače s čtyřmi řadami řízených prstů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Šířka sběrače min. 2,15 m dle DIN | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Otočná kola sběrače | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Uvolnění ucpání výklopným dnem | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimálně 6 lisovacích pásů s MATO spojkami | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Minimálně 13 nožů s individuálním jištěním | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Centrální mazání ložisek | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Připojeni do závěsu K80 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automatické mazání řetězů | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Záruka min. 48 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

**Technická specifikace návěsného rozmetadla hnoje a kompostu 12 - 15 t**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Rozmetadlo hnoje a kompostu návěsné 12 - 15 t musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Min. užitečná hmotnost 12 000kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Provozní hmotnost max. 7 400 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Objem korby min. 13,5 m3 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Celková délka max. 9 100 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rozmetací ústrojí centrálně mazané s horizontálními rotory se šroubovanými břity a rozmetací disky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Podlahový dopravník hydraulicky poháněný s min. 4 řetězy | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Hydraulická gilotina s indikátorem polohy | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Hydraulický kryt rozmetacího ústrojí | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Odpružená tandemová náprava | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Závěs K80  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zatížení závěsu traktoru max. 2 600 kg | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Homokinetický PTO 6x6 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Schválená max. rychlost min. 40km/h | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pneumatické brzdy s automatickou regulací brzdného účinku | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výbava v souladu s evropským schválením 167/2013 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Záruka min. 24 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče