**Příloha č. 3**

**Technická specifikace dodávky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | ***„Technická vybavenost“*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| **Název:** | Václav Klecar |
| **Sídlo:** | Kohoutov 108, 544 01 Dvůr Králové n.L. |
| **IČ:** | 45943664 |
| **DIČ:** | CZ7302123092 |
| **Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** |  |
| **Kontaktní osoba:** | Václav Klecar |
| **Telefon - mobil:** | +420 733 109 439 |
| **E-mail:** | v.klecar@seznam.cz |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** Přepravník zvířat **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| přepravník zvířat – traktorový návěs |  |
| velikost – minimálně pro 12 kusů skotu |  |
| nosnost přepravníku minimálně 5200 kg |  |
| odpružená náprava |  |
| přepravní rychlost 40 km/h |  |
| krycí plachta |  |
| výška podlahy nad terénem maximálně 1 000 mm |  |
| oj do výškově stavitelného závěsu oko 40 mm |  |
| bočnice plechové |  |
| Zadní výklopné čelo mechanicky otevíratelné s pružinovým nadlehčením |  |
| Boční dveře na pravé straně |  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** shrnovač píce se stranovým odkládáním řádků **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| pracovní záběr včetně řádku minimálně 7 300 mm |  |
| zapojení do spodních ramen tříbodového závěsu |  |
| pohon 540 ot/min |  |
| kardan s homokoinetickým kloubem a volnoběžkou |  |
| čelní kopírovací kolečka rotorů |  |
| řízená transportní náprava |  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** přepravník balíků **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| tříosý traktorový přívěs |  |
| nosnost minimálně 13 700 kg |  |
| velikost plošiny umožňuje bezpečnou přepravu 44 kusů balíku píce o průměru 120 cm |  |
| schválená rychlost 40 km/h |  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** nesený zadní diskový žací stroj **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| pracovní záběr minimálně 3 000 mm |  |
| systém pro zpracování píce – prstový lamač - kondicionér |  |
| zadní závěs a pohon kardanem 540 ot/min |  |
| systém rychlovýměny žacích nožů bez šroubování |  |
| výměnné plazy umožňující sečení s výškou strniště 40 a 80 mm |  |
| snadná demontovatelnost systému pro zpracování píce a možnost práce bez něj |  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\*Nehodící se škrtněte/ vymažte

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***