|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka - popis** | **ks** | **j. cena** | **cena (Kč)** |
| Pásový dopravník - lomený, 30°, 2,5 m³/h, délka vodorovné části 4m, délka lomené části 1,3 m | 1 |  |  |
| Frekvenční měnič (1,5kW) pro řízení dávkování | 1 |  |  |
| Násypka pásového dopravníku V=2m³ - délka 4 m | 1 |  |  |
| Víko násypky s elektrickým navijákem | 1 |  |  |
| Korečkový elevátor - pomaloběžný, kapacita 10m³/hod, s žebříkem a plošinou, bez snímače vybočení, bez snímače otáček - celková výška 12 m | 1 |  |  |
| Snímač otáček dolní hlavy - indukční | 1 |  |  |
| JAC 300 na vstupu čistícího stroje | 1 |  |  |
| Čistící stroj, vč. 1 sady sít ve stroji, vč. BB | 1 |  |  |
| Další síta pro čističku | 8 |  |  |
| Expanzní komora, vč. těsnícího ústrojí, snímač zamletí | 1 |  |  |
| Dvoucestná klapka - elektricky řízená | 1 |  |  |
| Šnekový dopravník - délka 4 m, 16m³/s | 1 |  |  |
| Snímač zamletí | 1 |  |  |
| Pneumatický třídící stůl, potah otěruvzdorný plast, s elektronickou regulací kmitu (FM), v ceně také částečná digestoř vpádu, a sací filtr s tlumičem hluku | 1 |  |  |
| Dmýchací ventilátor, vč. stojanu, vč. výfuk. přechodu (montáž mimo rám stroje) | 1 |  |  |
| Doporuč. příslušenství: frekvenční měnič pro řízení otáček dmýchacího ventilátoru stolu | 1 |  |  |
| Příslušenství: Pytlovací hrdlo s hradítkem | 2 |  |  |
| Násypka na výpádu podélná (na čistý materiál z třídícího stolu) | 1 |  |  |
| Ventilátor, vč. stojanu a výfuk. přechodu | 1 |  |  |
| Odstředivý odlučovač vč. čistícího vstupu, vstupního přechodu a montážního rámu | 1 |  |  |
| Výfuková hlavice k odstředivému odlučování | 1 |  |  |
| Těsnící ústrojí na výpadu - s pohonem | 1 |  |  |
| Spirálový dopravník - délka 4 m | 1 |  |  |
| Závěs na vaky (big bag) - jednoduchý | 1 |  |  |
| Spirálový dopravník - délka 4 m | 1 |  |  |
| Korečkový elevátor - pomaloběžný, kapacita 10m³/hod, s žebříkem a plošinou, bez snímače vybočení, bez snímače otáček - celková výška 7,5 m | 1 |  |  |
| Snímač otáček dolní hlavy - indukční | 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka - popis** | **ks** | **j. cena** | **cena (Kč)** |
| Dvoucestná klapka - elektricky řízená | 1 |  |  |
| Plnička vaků (BIG BAG), bez vážení, se zásobníkem 0,5 m³, s uzavíracím hradítkem | 1 |  |  |
| Snímač hladiny v násypce - kapacitní 230VAC | 1 |  |  |
| Váha pro big bag | 1 |  |  |
| ***Příslušenství:*** |  |  |  |
| Spádové potrubí - sada | 1 |  |  |
| Pružné hadice | 1 |  |  |
| Vzduchotechnické potrubí - sada | 1 |  |  |
| Pytlovací hrdlo s hradítkem | 2 |  |  |
| Stojan na pytlovací hrdlo | 2 |  |  |
| ***Součástí dodávky je dále:*** |  |  |  |
| Ocelové konstrukce pod stroje | 1 |  |  |
| Montáže, montážní materiál | 1 |  |  |
| Elektroinstalace - pouze ovládací rozvaděč | 1 |  |  |
| Projektová dokumentace k dodávce technologie | 1 |  |  |
| Doprava zařízení, balení | 1 |  |  |
| Zkoušky, uvedení do provozu, cesty na lokalitu | 1 |  |  |
| **Souhrnné náklady CELKEM** |  |  |  |