**Příloha č. 3**

**Technická specifikace dodávky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:**  **Název výběrového řízení:** | ***„Pořízení mobilních strojů“***  ***„Pořízení mobilních strojů 1“*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| **Název:** | Václav Klecar |
| **Sídlo:** | Kohoutov 108, 544 01 Dvůr Králové n.L. |
| **IČ:** | 45943664 |
| **DIČ:** | CZ7302123092 |
| **Kontaktní osoba:** | Václav Klecar |
| **Telefon - mobil:** | +420 733 109 439 |
| **E-mail:** | v.klecar@seznam.cz |

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** Traktor kolový **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| kolový traktor |  |
| podavatel nabídky má autorizaci k prodeji a servisu udělený výrobcem – doložte kopii autorizace |  |
| maximálně 4-válcový motor |  |
| maximální výkon motoru (měřeno dle 97/68/EC) minimálně 96 kW (130 koní) |  |
| traktor plní emisní normy minimálně IIIB |  |
| pohotovostní hmotnost traktoru maximálně 5 000 kg |  |
| celková hmotnost traktoru minimálně 8 500 kg |  |
| hmotnost přípojného vozidla bržděného minimálně 21 000 kg |  |
| přepravní rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru |  |
| minimálně 8 stupňový násobič – řazení pod zatížením bez spojky nebo plynulá bezstupňová převodovka |  |
| pracovní osvětlení traktoru min. 10 ks |  |
| přední odpružená náprava |  |
| odpružená kabina |  |
| sedačka obsluhy s dynamickým odpružením, bočním odpružením |  |
| sedačka spolujezdce zapsaná v TP |  |
| klimatizacea topení |  |
| panoramatické přední sklo nebo střešní okno umožňující výhled na čelní nakladač |  |
| autorádio s funkcí spárování telefonu a příjmu telefonního hovoru |  |
| snímatelný maják oranžový |  |
| hydraulické čerpadlo axiální pístové o výkonu minimálně 110 l/min |  |
| zadní tříbodový závěs s elektrohydraulickou regulací se zvedací silou minimálně 5 500 kg |  |
| třetí bod zadního tříbodového závěsu hydraulický |  |
| nezávislý zadní vývodový hřídel s volbou otáček 540/540E/1000 ot/min |  |
| tři elektricky ovládané hydraulické okruhy s vývody vzadu s možností jejich regulace průtoku a času |  |
| hubice závěsu pro přívěs manuální - pro oko přívěsu 32 mm |  |
| konzole výškově stavitelného závěsu umožňující připojení přívěsu nad i pod vývodovou hřídelí |  |
| vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové |  |
| originální tovární přední hydraulický závěs se zvedací silou min 3 000 kg |  |
| originální tovární přední vývodový hřídel 1000 ot/min |  |
| dopravní světla pro provoz s nářadím upnutým do předního tříbodového závěsu |  |
| hydraulický okruh vyvedený vpředu s vlastním nezávislým ovládáním |  |
| zadní kola vybavená pneumatikami o šířce minimálně 600 mm |  |
| kůží obšitý volant |  |
| ohřev bloku motoru (230V) |  |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\*Nehodící se škrtněte/ vymažte

V………………………………………..dne………… …………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***