**Zadavatel: Josef Polák**

**Uchazeč: vypsat obchodní název**

**Technická specifikace – příloha Návrhu kupní smlouvy**

Dále níže uvedený text aktualizujte na vaši nabídku. U číselných údajů doplňte podle vaší nabídky, u ostatních odpověď ANO / NE, případně text.

Tuto poznámku v nabídce vymažte

**Speciální traktor na kultivačních kolech**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Uvést obchodní název stroje, případně výrobce |  |
| Kolový traktor |  |
| Maximálně 4-válcový motor |  |
| Jmenovitý výkon motoru (měřeno dle 97/68/EC) minimálně 96kW |  |
| Výkon na vývodovém hřídeli při otáčkách PTO 1000 ot/min minimálně 90 kW |  |
| Pohotovostní hmotnost traktoru maximálně 6 300 kg |  |
| Rozsah provozních rychlostí od 0,05 do 40 km/h |  |
| Nezávislá pojezdová rychlost na otáčkách motoru |  |
| ISOBus zásuvka pro připojení ISOBus nářadí |  |
| ISOBus zásuvka v kabině pro připojení externího ovladače nářadí ISOBus |  |
| Systém automatizace operací na souvrati |  |
| Možnost uložení nastavení nářadí a jeho parametrů včetně nastavení funkcí traktoru |  |
| Přední tříbodový hydraulický závěs |  |
| Pracovní osvětlení traktoru LED světla min. 12 ks |  |
| Přední odpružená náprava |  |
| Odpružená kabina s automatickou regulací odpružení dle zatížení |  |
| Sedačka spolujezdce zapsaná v TP |  |
| Vzduchem odpružená sedačka řidiče |  |
| Autorádio  |  |
| Snímatelný maják oranžový |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Zadní tříbodový závěs kat. IIIN s elektrohydraulickou regulací a s externím ovládáním |  |
| Nezávislý zadní vývodový hřídel s volbou otáček 540/540E/1000 ot/min |  |
| 4 hydraulické okruhy s vývody vzadu s možností jejich regulace průtoku a času |  |
| Hubice s kolíkem – 30 mm |  |
| Konzole výškově stavitelného závěsu umožňující připojení přívěsu nad i pod vývodovou hřídelí |  |
| Vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové |  |
| Imobilizér zamezující zcizení traktoru |  |
| Kultivační kola o maximální šířce běhounu 300 mm |  |
| Integrovaný systém automatického řízení traktoru |  |
| Čelní vývodový hřídel |  |
| ISOBus barevný displej pro ovládání nářadí s úhlopříčkou min. 8 palců |  |
| Displej podporující funkci TC-SC včetně její aktivace |  |
| Rychlospojky pro přímý výstup hydrauliky |  |
| Ovládání pojezdu pomocí program. joysticku |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Traktor je technicky způsobilý pro provoz po pozemních komunikacích |  |

Případně doplňte další potřebné údaje podle vaší nabídky. Lze přiložit prospekt, fotografii, apod.

Předmětem plnění je dodání veškeré dokumentace včetně prohlášení o shodě.

**Mulčovač**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Pracovní záběr min. 2,2 m |  |
| Připojení do zadního 3-bodového závěsu traktoru |  |
| Hydraulický stranový posuv min. 30 cm |  |
| Nastavení pracovní výšky kopírovacími koly |  |
| Průměr rotoru min 550 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poptávané parametry** | **Nabízené parametry** |
| Hnací hřídel |  |
| Otevírací zadní kryt |  |
| Pracovní nástroj – Y nože s prostředním plochým ostřím |  |

Případně doplňte další potřebné údaje podle vaší nabídky. Lze přiložit prospekt, fotografii, apod.

Předmětem plnění je dodání veškeré dokumentace včetně prohlášení o shodě (je-li u shody relevantní).

V ………………. dne ……………………..

……………………………………

 podpis, případně i razítko