**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: expediční linka**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Vstupní transportní dopravník** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Pásový | ANO/NE\* |
| Šíře min. 500 mm | ANO/NE\* |
| Délka min. 1500 mm | ANO/NE\* |
| Lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| S regulovatelným výkonem | ANO/NE\* |
| **1.2. automatická kombinační váha** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| 4 vážící kapsy | ANO/NE\* |
| Nerezové provedení | ANO/NE\* |
| Dálkové ovládání | ANO/NE\* |
| Rám pod váhu – ocelová, práškově lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| Obsahuje příčný dopravník | ANO/NE\* |
| Nastavitelná hmotnost porce | ANO/NE\* |
| Kapacita:  2,5 kg porce, průměrné převážení cca 60 g – alespoň 12 procí/min  10 kg porce, průměrné převážení cca 100 g – alespoň 7 porcí/min  25 kg porce, průměrné převážení cca 250 g – alespoň 4 porce/min | ANO/NE\* |
| **1.3.a balící stroj vč. příslušenství** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Balení do rašlového úpletu | ANO/NE\* |
| Lakované provedení | ANO/NE\* |
| Pro balení 2,5 – 25 kg produktu do rašlových pytlů na roli | ANO/NE\* |
| Zavírání pomocí šicí hlavy | ANO/NE\* |
| Vhodné pro brambory | ANO/NE\* |
| Nastavitelná výška nohou | ANO/NE\* |
| Nastavitelný vnitřní dopravník s proměnlivou rychlostí, s nastavitelnými bočnicemi | ANO/NE\* |
| Vibrátor dopravníku | ANO/NE\* |
| Ovládací dotykový display s českým menu | ANO/NE\* |
| Hlavní pohon s klínovým řemenem | ANO/NE\* |
| Mechanický snímač pro detekci pytle | ANO/NE\* |
| Vertikální svařovací jednotka pro oddělení pytlů | ANO/NE\* |
| Optický senzor pro kontrolu případného zablokování produktu v plnícím otvoru | ANO/NE\* |
| Odtah spalin (sestava vč. ventilátoru, potrubí, instalace) | ANO/NE\* |
| Rám pro umístění tiskárny v nerezovém provedení | ANO/NE\* |
| **1.3.b termotransferová tiskárna** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Rozlišení tisku min 300 dpi | ANO/NE\* |
| Tisková rychlost kroková až 600 mm/s | ANO/NE\* |
| Tisková rychlost kontinuální 10 at 600 mm/s | ANO/NE\* |
| Oblast tisku kroková min. 50 x 75 mm | ANO/NE\* |
| SW rozhradní: USB, RS 232 | ANO/NE\* |
| Komunikační protokoly: PC, PLC | ANO/NE\* |
| Barevný dotykový LCD display | ANO/NE\* |
| šířka pásky alespoň 20 až 55 mm | ANO/NE\* |
| Dodávka včetně SW pro tvorbu etiket | ANO/NE\* |
| **1.4. Automatický paletizér** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Obsahuje výškově nastavitelný dopravník | ANO/NE\* |
| Detekce roztrženého pytle | ANO/NE\* |
| Vstupní dopravník | ANO/NE\* |
| Kapacita paletizéru až 600 pytlů o velikosti 10-25 kg/hod | ANO/NE\* |
| Vstupní válečková část pro utřásání pytlů | ANO/NE\* |
| Pro palety s rozměry 160 x 120 cm, 120 x 100 cm a 120 x 80 cm | ANO/NE\* |
| Bezpečnostní senzory | ANO/NE\* |
| Centrovací prsty na chapadle pro manipulaci s pytli o velikosti 10 kg a 12,5 kg | ANO/NE\* |
| Prázdná paleta vkládána vysokozdvižným vozíkem, plná paleta vytahována vysokozdvižným vozíkem | ANO/NE\* |
| Integrované ližiny pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem (pro potřeby přemístění paletizéru v rámci zakomponování do linky) | ANO/NE\* |
| **1.5. ovíječ palet** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Elektricky poháněný otočný talíř o průměru 1500 mm | ANO/NE\* |
| Orientovaný stop otočného talíře (pro správné natočení palety kvůli manipulaci) | ANO/NE\* |
| Plynulý rozběh a doběh otočného talíře | ANO/NE\* |
| Plynulá regulace otáček otočného talíře v rozsahu 0 – 12 ot/min | ANO/NE\* |
| Elektrický posuv foliových saní s regulací rychlosti pojezdu 0-4 m/s | ANO/NE\* |
| Automatické nastavení výšky balení fotobuňkou | ANO/NE\* |
| Elektronický vícejazyčný display | ANO/NE\* |
| 3 automatické programy balení   * Balení klasické nahoru a dolů * Balení jen nahoru, točna se zastaví a po odříznutí folie saně klesnou * Balení s vložením horní krycí folie proti dešti | ANO/NE\* |
| Možnost manuálního naprogramování alespoň jednoho dalšího programu balení | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***