**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Nákup strojů pro rostlinnou výrobu**

**(pro Dílčí část 1)**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nakladač cukrové řepy samojízdný počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Výkon motoru min. 112 kW | ………... kW |
| - Objem motoru max. 4,3l | ……………. l |
| - Maximální nosnost min. 5.400kg | …………. kg |
| - Maximální výška zdvihu min. 7m | …….……. m |
| - Nosnost při max. dopředném dosahu min. 2.000 kg | …………. kg |
| - Hydraulika - pístové čerpadlo o výkonu min. 185 l/min | ………. l/min |
| - Hydrostatický pohon | ANO/NE\* |
| - Reverzace chodu ventilátoru chlazení | ANO/NE\* |
| - Ovládání reverzu pojezdu a hydrauliky na multifunkčním Joystiku | ANO/NE\* |
| - Nastavitelná citlivost pracovní hydrauliky | ANO/NE\* |
| - Uzavřená klimatizovaná kabina s topením | ANO/NE\* |
| - Vzduchem odpružené sedadlo obsluhy | ANO/NE\* |
| - LED pracovní světla celkem min. 8ks | ANO/NE\* |
| - Velikost disku pneumatik min. 14", pneumatiky 460/70 R24 | ANO/NE\* |
| - Světlá výška min. 41cm | ANO/NE\* |
| - Dvouokruhové vzduchové brzdy pro přívěs, výškově stavitelný automatický závěs | ANO/NE\* |
| - Stroj je schválen pro provoz na pozemních komunikacích | ANO/NE\* |
| - Lopata o objemu min. 4.000l | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…..…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné jednat*

*jménem či za účastníka, razítko a podpis*

**TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Nákup strojů pro rostlinnou výrobu**

**(pro Dílčí část 2)**

***Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Systém automatického řízení traktoru podle GPS počet: 1 ks** | |
| **Výrobce: ………………** | |
| **Typové označení stroje: ………………………** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| - Kompatibilní s traktorem John Deere 6150M | ANO/NE\* |
| - Satelitní přijímač se schopností příjmu minimálně 3 korekčních satelitů a schopností proaktivního vyhledávání korekčních satelitů | ANO/NE\* |
| - Aktivační klíč automatického řízení traktoru do pracovního monitoru | ANO/NE\* |
| - Pracovní monitor navigace s úhlopříčkou min. 25 cm a plnou certifikací ISOBUS dle AEF | ANO/NE\* |
| - Požadovaná pracovní přesnost navigace bez RTK min. +-3cm | …… +-cm |
| - Zahrnuje instalaci na traktor | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V ............................................. dne .......................*

…..…………………………………………………………….

*jméno a příjmení osoby oprávněné jednat*

*jménem či za účastníka, razítko a podpis*