**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace přesného secího stroje 4 a více ř.**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Secí stroj přesný 4 a více ř. musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výškově nastavitelná zesílená hnací kola se zabudovaným převodem | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ve standardní verzi lze zvolit až 36 možností nastavení vzdálenosti pomocí řetězového převodu zabudovaného v rámu hnacího kola  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Centrální systém stlačeného vzduchu pro čištění otvorů kotoučů - preventivní čištění otvorů proti ucpávání nečistotami | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Všechna kola jsou poháněna a vybavena volnoběžkou fungující jako mechanický diferenciál | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| 6 výsevních jednotek | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výsevní kotouče pro setí cibule | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Podtlakový systém – podtlakový ventilátor + kompresor + filtr pohlcující vlhkost + přetlakový ventil | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Osvětlení + varovné tabule pro provoz po pozemní komunikaci | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ventilátor poháněný pomocí hydromotoru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední urovnávací a hutnící válec | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Zatlačovací gumová kola – přední a zadní | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přihnojování – 2 násypky (objem násypky minimálně 130 litrů každá), 6x rozdělovač, 6 aplikačních botek | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Násypka na osivo z nerezové oceli | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pojezdová kola (nastavené na rozchod kol traktoru 150 cm) | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Dvoustupňový systém výběru osiva  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Tříbodový závěsný systém, který lze rozmístit do různých výšek podle velikosti traktoru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní segmenty (secí vozík) zavěšené na paralelogramovém mechanismu s dvojitým pohonem pro konstantní přenos během provozu | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Secí těleso s diskem o průměru 24 cm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Elektronická kontrola výsevku | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Tovární záruka minimálně 36 měsíců | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče