**Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů**

**Název zakázky:** Mobilní pásová pila na pořez kulatiny

Dodaná zařízení musí splňovat tyto technické parametry alespoň v minimální úrovni (předmětem dodávky tudíž musí být zařízení s níže uvedenými či lepšími parametry).

**Mobilní pásová pila na pořez kulatiny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETR** | **POŽADOVANÝ** | **NABÍZENÝ** |
| Výkon | Min. 8 m3/8 hodin |  |
| Výkon motoru | 10–12 kW |  |
| Základní řezná délka | Min. 6 m |  |
| Prodlužovací lůžko pro možnost řezání materiálu s celkovou délkou 8 m | ANO |  |
| Řezná rychlost  | Min. 16 m/min. |  |
| Maximální průměr kulatiny | Min. 85 cm |  |
| Maximální řezná šířka | Min. 65 cm |  |
| Jednostranné vedení řezné hlavy s konzolovým zavěšením | ANO |  |
| Posuv a zdvih řezné hlavy elektrický | ANO |  |
| Manipulace s kulatinou  | hydraulický systém (upínač, obraceč, vyrovnávač, nakladač) |  |
| Digitální nastavení výšky řezu | ANO |  |
| Předřez | ANO |  |
| Podvozek o nosnosti | Min. 2 tuny |  |
| Zařízení na rozvod zubů, tzv. šraňkovačka | ANO |  |
| Bruska pilových pásů | ANO |  |

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízený stroj splňoval všechny technické parametry specifikované v této příloze zadávací dokumentace.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry, bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

**Uchazeč o zakázku čestně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které v této technické specifikaci uvedl, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.**

V……………… dne……………

………………………………………………………..

 Razítko a podpis uchazeče