**Příloha č.1 ke kupní smlouvě**

**SPECIÁLNÍ ÚZKOROZCHODNÝ TRAKTOR 1 KS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadovaný  | Nabízený |
| počet válců 4 | ANO |   |
| motor objem min. 3.500 - 4.000 cm3 | ANO |   |
| výkon min. 66 kW | ANO |   |
| Palivová nádrž . Obsah min.75 l | ANO |   |
| Převodovka mechanická, synchronizovaná 6 rychlostí, 36x36 (plazivá, polní, silniční) | ANO |   |
| Převodovka max. rychlost 30 - 40 km/h s možností reverzace bez spojkového pedálu | ANO |   |
| Hydraulický systém - 2 hydraulická čerpadla | ANO |   |
| Hydraulické okruhy - 5 nezávislé + volná zpátečka + ovládání průtoku | ANO |   |
| Zadní hydraulická ramena zdvih 2 300-3 000 kg | ANO |   |
| Přední ramena zdvih 1 300 kg | ANO |   |
| Přední a zadní náprava - elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením | ANO |   |
| Kabina- klimatizace, topení ventilační průduchy | ANO |   |
| Sedadlo řidiče - pneumaticky odpružené | ANO |   |
| Kabina - zvukotěsná, uhlíkový filtr | ANO |   |
| Záběrové pneu 280/70 R16-18 přední, přestavitelné disky | ANO |   |
| Záběrové pneu 440/65-70 R 24-28 zadní, představitelné disky | ANO |   |
| Rozvor nápravy 2 000 - 2 200 mm  | ANO |   |
| Zvýšení otáček předních kol při aktivaci 4x4 a natočení kol | ANO |   |
| Rozměry - max. délka bez ramen 3 100 - 4 000 mm | ANO |   |
| Stěrače přední, zadní | ANO |   |
| Rádio | ANO |   |
| Závaží do zadních kol | ANO |   |

**SPECIÁLNÍ ÚZKOROZCHODNÝ TRAKTOR 1 KS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadovaný  | Nabízený |
| počet válců 4 | ANO |   |
| motor objem min. 3.500 - 4.000 cm3 | ANO |   |
| výkon min. 77 kW | ANO |   |
| Palivová nádrž . Obsah min.75 l | ANO |   |
| Převodovka mechanická, synchronizovaná 6 rychlostí, 36x36 (plazivá, polní, silniční) | ANO |   |
| Převodovka max. rychlost 30 - 40 km/h s možností reverzace bez spojkového pedálu | ANO |   |
| Hydraulický systém - 2 hydraulická čerpadla | ANO |   |
| Hydraulické okruhy - 5 nezávislé + volná zpátečka + ovládání průtoku | ANO |   |
| Zadní hydraulická ramena zdvih 2 300-3 000 kg | ANO |   |
| Přední ramena zdvih 1 300 kg | ANO |   |
| Přední a zadní náprava - elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením | ANO |   |
| Kabina- klimatizace, topení ventilační průduchy | ANO |   |
| Sedadlo řidiče - pneumaticky odpružené | ANO |   |
| Kabina - zvukotěsná, uhlíkový filtr | ANO |   |
| Záběrové pneu 280/70 R16-18 přední, přestavitelné disky | ANO |   |
| Záběrové pneu 440/65-70 R 24-28 zadní, představitelné disky | ANO |   |
| Rozvor nápravy 2 000 - 2 200 mm  | ANO |   |
| Zvýšení otáček předních kol při aktivaci 4x4 a natočení kol | ANO |   |
| Rozměry - max. délka bez ramen 3 100 - 4 000 mm | ANO |   |
| Stěrače přední, zadní | ANO |   |
| Rádio | ANO |   |
| Závaží do zadních kol | ANO |   |