Příloha č. 2 návrhu kupní smlouvy

**Technická specifikace**

* Káfovací stroj
	+ Šířka obruče max. 100 mm (železné pásy – galvanizované), max. 60 mm (pásky z nerezové oceli)
	+ Tloušťka obruče max. 5 mm (železné pásy – galvanizované), max. 2,5 mm (pásky z nerezové oceli)
	+ Průměr obruče min. 250 mm
	+ Instalovaný výkon 3 kW
	+ Rychlost posuvu 10 m / min
* Nýtovací stroj
* Průměr obruče min. 250 mm
* Lisovací síla - nýtovač 19,6 tun při 250 barech
* Instalovaný motor 2,2 kW
* Rychlost pohybu nahoru / dolů 10 mm / s
* Výška zdvihu 40 mm