**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Nákup kompaktoru - kombinátoru“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Kompaktor – kombinátor, stroj pro přípravu půdy**  **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Pracovní záběr- min. 6,01 m |  |
| Hmotnost - min. 3 500 kg |  |
| Tažné pravítko |  |
| Rozměr pneumatik kol pro přepravu min. 500/50-17 |  |
| Dvojté croskill válce o průměru min. 440 mm |  |
| Dvě řady šípových radliček |  |
| Hydraulické nastavení hlouby zpracování |  |
| Přední smyk v prstovém provedení s hydraulickým ovládáním: |  |
| Finiš croskill válec 350 mm |  |
| Osvětlení pro silniční provoz: |  |
| Vzduchové brzdy |  |
| Madla hydraulických hadic pro snadnější připojení |  |
| Přední drobící válec lištový o průměru min. 370 mm |  |
| Kypřiče stop traktoru – min.2 x 2 ks: |  |
|  |  |
|  |  |

*V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*…………………………………………..*

*Razítko a podpis:*