**Příloha č. 2**

**Technická specifikace předmětu zakázky**

|  |
| --- |
| **Název zakázky** |
| **PLNIČKA MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ INTEGROVANÁ S UZAVÍRACÍ A ETIKETOVACÍ LINKOU** |
| **Automatická plnička mlékárenských výrobků** |
| **Vymezení požadavku - Parametr** | **Požadavek** | **Nabízený parametr** |
| Pohon | pneumatický a elektrický |  |
| Rozsah dávkování | min. 100 ml, max. 1000 ml |  |
| Přesnost dávkování | +/- cca 5 % z objemu 100 ml+/- cca 2 % z objemu 1000 ml |  |
| Materiál částí, které přicházejí do kontaktu s výrobkem | potravinářská nerez AISI 304 |  |
| Produktivita plničky | min. 4 ks/minutu |  |
| Objem zásobníku plněného výrobku | min. 30 l |  |
| **Uzavírací linka** |
| **Vymezení požadavku - Parametr** | **Požadavek** | **Nabízený parametr** |
| Pohon | pneumatický a elektrický |  |
| Typ víček | plastová se závitem |  |
| Průměr víčka | min. 25 mm, max. 60 mm |  |
| Produktivita linky | min. 10 ks/minutu |  |
| **Etiketovací linka** |
| **Vymezení požadavku - Parametr** | **Požadavek** | **Nabízený parametr** |
| Pohon | pneumatický a elektrický |  |
| Typ obalů | plastové lahve o průměru min. 20 mm, max. 100 mm |  |
| Velikost etiket - výška | min. 20 mm, max. 170 mm |  |
| Velikost etiket - šířka | min. 20 mm, max. 310 mm |  |
| Možnost tisku vlastních údajů na etiketu | ANO |  |
| Produktivita linky | min. 10 ks/minutu |  |
| **Nerezové stoly** |
| **Vymezení požadavku - Parametr** | **Požadavek** | **Nabízený parametr** |
| Stůl s možností regulace rychlosti podávání | Nerezový stůl pro podávání obalů na pás plničky |  |
| Stůl s možností regulace rychlosti příjmu obalů | Nerezový stůl k hromadění naplněných obalů |  |