**Poptávka/Nabídka do výběrového řízení**

*Když je v tabulce požadovaný číselný údaj, tak uveďte. U ostatního potvrďte ANO.*

|  |
| --- |
| **Pozice č. 14 Název zařízení/technologie: Balící vertikální stroj** |
| **Typové zařízení/technologie:**  |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Nabídka uchazeče** |
| Balení do polštářového typu sáčku do 1 kg | ANO  |
| Rozměry max. délka 1900 mm, max. šířka 1900 mm a max. výška 2200 mm  |  |
| Rychlost do 30 sáčků/min. |  |
| Možnost nasazení kluba fólie do průměru 320 mm | ANO / mm |
| Dávkování nálevu elektromagnetickým ventilem | ANO |
| Sváření tepelnými čelistmi | ANO |
| Napojení na stávající dávkovací zařízení | ANO |
| Aplikace ochranné atmosféry do sáčku a napojení na stávající rozvod  | ANO |
| Nerezový rozvaděč s vyhříváním | ANO |
| Potřebné bezpečnostní kryty | ANO |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude další související dokumentace, která se běžně dodává Uchazeč uvede, jakou dokumentaci dodá | ANO / popis nebo NE |
| Požadovaná cena zahrnuje dopravu zařízení do provozovny zadavatele v Brništi, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy |  |
| **Požadovaná cena v Kč bez DPH**  |  |

Technickou specifikaci může uchazeč rozšířit i o další nabízené parametry.

…………………………………………………………….

 za uchazeče