**Poptávka/Nabídka do výběrového řízení**

*Když je v tabulce požadovaný číselný údaj, tak uveďte. U ostatního potvrďte ANO.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozice č. 16 Název zařízení/technologie: Kombinovaný systém rentgenové kontroly a kompaktní kontrolní váhy** | |
| **Typové zařízení/technologie:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Nabídka uchazeče** |
| Nerezové provedení | ANO |
| Rozměry max. délka 4000 mm, max. šířka 750 mm a max. výška 1500 mm |  |
| Detekce kovových kontaminantů, skla, keramiky, kamení, pevných plastů či jiných cizích těles v závislosti na relativních hustotách znečišťujících látek | ANO |
| Rozsah balených výrobků až do 1,5kg | ANO |
| Pneumatické vyřazování kontaminovaných nebo nesprávně vážících produktů | ANO |
| Rychlost dopravníku variabilní, krytí IP 65 | ANO |
| Očekávaná sensitivita:  V2A (S/S) – kulička (1.4301) 1,2 – 1,5 mm  Sklo – kulička 2,5 – 3,0 mm  Keramika – kulička 2,5 – 3,0 mm | ANO |
| Ethernetové připojení | ANO |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě | ANO |
| Součástí dodávky bude další související dokumentace, která se běžně dodává  Uchazeč uvede, jakou dokumentaci dodá | ANO / popis nebo NE |
| Požadovaná cena zahrnuje dopravu zařízení do provozovny zadavatele v Brništi, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO |
| **Požadovaná cena v Kč bez DPH** |  |

Technickou specifikaci může uchazeč rozšířit i o další nabízené parametry.

…………………………………………………………….

za uchazeče