**Specifikace vybavení do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí**

Celonerezová digestoř nástěnná,  vel. 1200x1200x450 mm, žlábek s vývodem, tukové filtry, horní vývod pr. 200 mm, včetně osvětlení                            1 ks

Celonerezová digestoř závěsná,  vel. 1200x1200x450 mm, žlábek s vývodem, tukové filtry, horní vývod pr. 200 mm, včetně osvětlení                                            1 ks

Celonerezová digestoř nástěnná závěsná 2000x1200x450 mm, , žlábek s vývodem, tukové filtry, horní vývod pr. 200 mm, včetně osvětlení                             1 ks

Instalační materiál pro odsávání                                                                                                                                                                                                                                          1 ks

Montáž digestoří a napojení na stávající techniku                                                                                                                                                                                                        1 ks

Elektrický konvektomat                                                                                                                                                                                                                                                          1 ks

* Horký vzduch 30-300 °C
* Kombinovaný režim 30-300 °C
* Vaření v páře    30-130 °C
* Bio vaření 30-98 °C
* Vaření- pečení přes noc
* Časování zásuvů –možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
* Zásuvy napříč
* Regenerace/banketing – více pokrmů v kratším čase
* Delta T vaření – preciznost při přípravě velkých kusů potravin
* Nízkoteplotní vaření  nižší váhové ztráty, lepší chuť
* Po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
* Golden touch
* Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
* 8“ displej
* MyVision – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
* Dotykový panel – žádné mechanické prvky
* Konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
* 6 -bodová teplotní sonda
* 1000 programů s 20 kroky
* Možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
* Uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
* Automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
* Automatický start
* Údaje o spotřebě el. energie pro každý varný proces na displeji
* Systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
* Trojité dveřní sklo
* Oboustranný ventilátor
* Klapka – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a barvu
* 7 rychlostí ventilátoru
* Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
* Taktování ventilátoru
* Nerezová ocel – AISI 304
* Varný prostor se zaoblenými rohy
* Integrovaná ruční sprcha
* Odkapová dveřní vanička
* Dva přívody vody – pro změkčeno a nezměkčenou vodu
* WSS – speciální systém odpadu, vestavěný tepelný výměník
* Vyjímatelné držáky gastronádob s roztečí 65 mm
* USB rozhraní
* Možnost připojení do sítě – komunikace přes internetový prohlížeč
* VisionCombi software – správa programů a piktogramů v PC, prohlíčení dat HACCP
* Servisn a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb
* BCS – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku boileru

Technické parametry

Energie                                               elektřina

Vyvíjení páry                                    bojler

Teplota                                               30-300°C

Kapacita                                              11 zásuvů GN 1/1

Kapacita jídel na výdej                 151-250

Rozteč zásuvů                                  65 mm

Rorzměry                                           933x1046x821 mm

Tepelný výkon                                 18,6 kW

Jištění                                                  32 A

Nerez podstavec pod konvektomat s 16 vsuny                                                                                                              1 ks

Filtr na mechanické nečistoty                                                                                                                                                 1 ks

GN 1/1 plná nerez 100 mm                                                                                                                                                      2 ks

GN 1/1 děrovaná (perforovaná) nerez 40 mm                                                                                                                5 ks

GN 1/1 děrovaná (perforovaná) nerez 60 mm                                                                                                                5 ks

GN 1/1 smalt se zabolenými rohy 40 mm                                                                                                                          5 ks

GN 1/1 smalt se zaoblenými rohy 60 mm                                                                                                                          5 ks

GN 1/1 nerezový rošt                                                                                                                                                                2 ks

Doprava zařízení                                                                                                                                                                          1 ks

Úplná instalace a zprovoznění konvektomatu                                                                                                                 1 ks

Pracovní stůl nerezový, uzavřený, bez lemu, spodní a prostřední police, dvoukřídlové dveře

Vel. 900x900x900                                                                                                                                                                         1 ks

Pracovní stůl nerezový, zadní lem 40 mm, spodní plná police, 2 ks zásuvka pod pracovní deskou,

Vel. 1200x700x850 mm                                                                                                                                                              1 ks

Pracovní stůl nerezový uzavřený, zadní lem a pravá strana lem 40 mm, spodní a prostřední police,

6 x noha, dva páry posuvných dvířek, oplechovaný, vel. 2000x600x850 mm                                                      1 ks

Mycí stůl nerezový, zadní lem, pravá a levá strana lem 40 mm, zásuvkový blok vlevo, pravá

strana bez police, vel. 2000x700x900 mm                                                                                                                          1 ks