**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace kolového traktoru**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Kolový traktor musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Nový stroj s plnou tovární zárukou  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **MOTOR** |
| Splňuje platné emisní normy | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| 6 válec, min. 6,5 litru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Jmenovitý výkon motoru bez navýšení minimálně 125 kW | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Jmenovitý výkon motoru s navýšením minimálně 155 kW | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Turbodmychadlo s variabilní geometrií  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vnější recirkulace spalin, filtr pevných částic, oxidační katalyzátor, selektivní katalytická redukce s použitím kapaliny AdBlue | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výměna oleje minimálně 700 hodin | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **PŘEVODOVKA, NÁPRAVY** |
| Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Převodovka plynulá minimálně se 4mi mechanickými stupni | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výměna oleje v převodovce a koncových převodech minimálně po 1500 mth | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední náprava hydropneumaticky odpružená | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **KABINA** |
| S automatickou klimatizací, hydropneumaticky odpružená | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Ovládání funkcí traktoru a nářadí z multifunkční páky s nastavitelnými tlačítky | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vzduchem odpružená sedačka s aktivní ventilací a vyhříváním | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní světlomety ve střeše kabiny 6+6 LED | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Hladina hluku v kabině max. 72 dB | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kompletní navigace, včetně přijímače GPS signálu s aktivací umožňující automatické otáčení na souvrati | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **HYDRAULIKA A ZÁVĚSY** |
| 4 vnější okruhy hydrauliky vzadu, elektricky ovládané | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Čerpadlo pracovní hydrauliky minimálně 150 l | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kola rozměru vzadu 650/85R38 vpředu 600/70R28 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výškově stavitelný závěs s automatickou hubicí a závěs K80 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **HMOTNOSTI** |
| Povolená hmotnost traktoru minimálně 12,5 tun | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného minimálně 30 tun | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče