**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět zakázky: | **Dodávka kolového traktoru** |
| Obchodní firma / jméno a příjmení: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| Adresa pro doručování korespondence:(pokud se liší od sídla) |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon, www: |  |
| E-mail: |  |
| **Celková nabídková cena v Kč:** | **Kč bez DPH** |
| **Kč DPH** |
| **Kč včetně DPH** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Parametry účastníka** |
| výkon motoru min 180 k |  |
| jmenovitý výkon s IPM min. 220 k |  |
| největší povolená hmotnost traktoru 12 000 kg |  |
| rámová konstrukce |  |
| motor plnící emisní normu stupeň V |  |
| motor 6 válců o objemu min. 6,7 l |  |
| rozvor náprav max. 2800 mm |  |
| navigační systém vč. aktivačních klíčů |  |
| hydromechanická převodovka (plynulá převodovka) |  |
| plné LED osvětlení |  |
| 4 hydraulické okruhy |  |
| čerpadlo hydrauliky min. 150 l/min. |  |
| navýšení výkonu motoru i pro hydrauliku |  |
| čelní tříbodový závěs 4 tuny |  |
| čelní PTO 1000 ot./min. |  |
| zadní náprava na hřídeli, min. průměr hřídele 90 mm |  |
| pneu přední 380/85 R30 a zadní 480/80 R 42 |  |
| hydraulické stabilizátory tříbodového závěsu umožňující boční posun nářadí ve spolupráci s navigačním systémem traktoru |  |
| automatické otáčení na souvrati  |  |

**Osoba/y oprávněná jednat za uchazeče:**

|  |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce: |  |
| Místo vyhotovení nabídky: |  |
| Datum vyhotovení nabídky: |  |
| Podpis osob/y oprávněné jednat jménem či za uchazeče, název firmy, příp. razítko: |  |
| *Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc*  |