**NABÍDKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | Rypadlo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník o zakázku** | |
| Název: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
|  |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Zastoupený: |  |

**OBSAH NABÍDKY**

**s uvedením číslování stran**

1. Titulní list nabídky 1

2. Obsah nabídky 2

3. Krycí list nabídky 3

4. Vlastní nabídka 4 – 8

5. Přílohy 1: odkazy na veřejně dostupné propagačních

materiálech výrobce pro nabízený model 9

6. Přílohy 2: propagační materiálech výrobce pro nabízený model 10 -

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

na předmět zakázky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | Rypadlo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | |
| Název: | Jiří Bokr |
| Sídlo: | 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN, Mezholezy 8 |
| Provozovna: |  |
| IČ: | 67084966 |
| DIČ: | CZ7707011763 |
| Zastoupený: | Jiří Bokr |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník o zakázku** | |
| Název: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| SSídlo / místo podnikání: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Zastoupený: |  |
| Kontaktní osoba účastníka: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena** | |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** |  |
| **DPH v Kč** |  |
| **Celková nabídková cena v Kč vč. DPH** |  |
| **Záruční doba na předmět zakázky** |  |

*Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené v Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínkách, jsem obeznámen s předmětem zakázky, a že respektuji zadávací podmínky.*

V

dne

Účastník : ……………………………………………………………..….\*

\* razítko, jméno, příjmení a podpis osob oprávněných jednat

**VLASTNÍ NABÍDKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | Rypadlo |

**Předmět zakázky v rozsahu minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek popis:** | **Požadovaná hodnota:** | **Nabízená hodnota** |
| **Rypadlo** | | |
| Požadavek popis: | Požadovaná hodnota: |  |
| Hmotnost | max. 8 000 kg |  |
| Nosnost při jeřábování nad zemí, 3 m od osy rypadla | min. 4 500 kg |  |
| Výkon motoru | min. 40 kW |  |
| Emisní norma | min. STAGE V |  |
| Výkon hydrauliky | min. 300 l/min |  |
| Pracovní tlak | min. 250 bar |  |
| Hloubkový dosah | min. 5 500 mm |  |
| Dopředný dosah | min. 8 000 mm |  |
| Rypadlo bez přesahu zádě (nulový přesah) | Ano |  |
| Mimoosé kopání | Ano |  |
| Gumové pásy | Ano |  |
| Šířka pásů | min. 450 mm |  |
| Kabina s certifikací ROPS, TOPS a FOPS 2 | Ano |  |
| Klimatizace | Ano |  |
| Vzduchem odpružená sedačka | Ano |  |
| Elektrická přečerpávací pumpa PHM | ano |  |
| Zvuková signalizace pojezdu | ano |  |
| Rádio s USB připojením | ano |  |
| LED pracovní světla na kabině | min. 3 světla |  |
| LED maják | ano |  |
| Jeřábovací oko | ano |  |
| Bezpečnostní hydraulické zámky na všech pístnicích ramene | ano |  |
| GPS dálkový diagnostický systém dostupný na PC | ano |  |
| Samostatný hydraulický okruh pro hydraulický rychloupínač | ano |  |
| Přídavné hydraulické okruhy pro pohon přídavných zařízení, proporcionálně řízené s potenciometry | min. 3 dvoučinné okruhy |  |
| Bezúkapové ploché rychlospojky na vývodech přídavných okruhů | ano |  |
| Čelní radlice | ano |  |
| Funkce automatického snížení otáček motoru při nečinnosti | ano |  |
| Hlavní zvedací pístnice na rameni a pístnice radlice vybaveny ocelovými kryty pístních tyčí | ano |  |
| Veškeré čepové spoje v provedení čep + pouzdro | ano |  |
| Odpojovač baterie | ano |  |
| Biologicky odbouratelný hydraulický olej Panolin | ano |  |
| Vyhřívání zrcátek | ano |  |
| Vývod USB-C | ano |  |
| Zatáčení joystickem | ano |  |
| Elektronický tempomat pro udržování stálé rychlosti pojezdu | ano |  |
| **Naklápěcí hlava** | | |
| Požadavek popis: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| Naklápěcí hlava | ano |  |
| Rozsah naklápění | min. 2x90° |  |
| Hydraulický rychloupínač Lehnhoff MS08 | ano |  |
| Bezúkapové ploché rychlospojky | ano |  |
| Naklápěcí hlava | Požadavek |  |
| **Podkopová lopata 400** | | |
| Požadavek popis: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| Podkopová lopata s oboustranným upínáním Symlock, šířka 400 mm | ano |  |
| Objem | min. 150 l |  |
| Vyměnitelné zuby s lůžkem a korunkou | ano |  |
| **Podkopová lopata 900** | | |
| Požadavek popis: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| Podkopová lopata s oboustranným upínáním Symlock, šířka 900 mm | ano |  |
| Objem | min. 400 l |  |
| Vyměnitelné zuby s lůžkem a korunkou | ano |  |
| **Pevná svahovací lopata 1500** | | |
| Požadavek popis: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| Pevná svahovací lopata s oboustranným upínáním Symlock, šířka 1 500 mm | ano |  |
| Objem | min. 500 l |  |
| Zkosené boky | min. 25° |  |
| Výstužné pásy na spodní stěně | Ano |  |
| Břit z Hardoxu | min. HB500 |  |
| Všechna data uvedená v tabulce odpovídají údajům uvedeným ve veřejně dostupných propagačních materiálech výrobce pro nabízený model. | Ano |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikace nabízeného předmětu dotace** | |
| **Výrobce:** |  |
| **Typ/označení:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnocené údaje zakázky:** | |
| **Cena bez DPH:** |  |
| **Záruční doba (od převzetí předmětu zakázky):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostatní údaje** | |
| **Místo plnění:** | 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN, Mezholezy 8 , Sklad techniky na pozemku parc.č. 9 v k.ú. Mezholezy u Horšovského Týna |
| **Termín plnění:** | do 31.3.2022 ( nejpozdější termín dokončení zakázky ) |

|  |  |
| --- | --- |
| **e** | |
| **Název, IČO:** | **Popis jakým způsobem se poddodavatel podílí na zakázce.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Obchodní podmínky stanovené v minimálním rozsahu zadavatelem s jejichž znění účastník bere na vědomí a souhlasí s nimi.** |
| V kupní smlouvě, která bude s uzavřena k předmětu zakázky budou staveny obchodní podmínky zahrnující ustanovení v níže uvedeném rozsahu:  Prodávající se zaváže dodat a umožnit nabýt vlastnické právo kupujícímu k předmětu zakázky odpovídajícímu dle rozsahu a specifikace nabídce vítězného účastníka / prodávajícího.  Výši ceny předmětu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. Změna ceny je možná jen po oboustranném písemném odsouhlasení doplňků KS.  V případě, že se tak zhotovitel s objednatelem dohodnou, je přípustná i zálohová platba na základě vystaveného účetního dokladu. Na přijatou zálohu bude vystaven kupujícím řádný daňový doklad.  Fakturace proběhne po dodání předmětu kupní smlouvy bez vad a nedodělků. Prodávající může fakturaci provádět i průběžně za jednotlivá dílčí plnění na základě faktury, vystavené nejdříve ke dni dodání příslušného bezvadného části předmětu plnění pokud povaha předmětu plnění takovéto dílčí plnění umožňuje. Splatnost faktury je minimálně 14 **dnů** od doručení faktury kupujícímu.  Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího, v případě zpoždění úhrady kupní ceny předmětu koupě, smluvní pokutu ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.  Kupující je oprávněn žádat od prodávajícího, v případě zpoždění s dodáním předmětu koupě nebo jeho části, sankci ve výši 0,03 % Kčz celkové ceny za každý i započatý den prodlení.  Prodávající bere na vědomí, že k předmětu smlouvy se vztahuje dotace Programu rozvoje venkova. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu kontrol související s příjmem dotací k předmětu smlouvy. |

V

Dne

Za účastníka: ……………………………………………………………..….\*

\* razítko, jméno, příjmení a podpis osob oprávněných jednat za účastníka

Přílohy 1: odkazy na veřejně dostupné propagačních materiálech výrobce pro nabízený model

Přílohy 2: propagační materiálech výrobce pro nabízený model