**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zakázky:** | **Dodávka automatické robotické paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení** |

 **ÚČASTNÍK KOMPLETNĚ VYPLNÍ**

|  |
| --- |
| **Dodávka automatické robotické paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení – 1 sestava** |
| **Požadované technické parametry a vybavení** | **Nabízené parametry** |
| **Název (označení) automatické robotické paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení** |  **………………………… .** |
| Výrobce |  **………………………… .** |
| Robotická paletizace pro lahve i BiB |  ANO / NE  |
| Výkon paletizace 10.000 ks lahví / 1 hodinu + 1.000 BIB (3 l a 5 l balení) |  ANO / NE  |
| Pro linku BIB požadavek na balení 3 l a 5 l výrobků do skupinového balení (karton nebo fólie) + prostor pro potisk skupinových balení |  ANO / NE  |
| Certifikovaná váha BIB s vyřazováním |  ANO / NE  |
| Paletizace na palety rozměru 1 200 x 800 x 144 mm |  ANO / NE  |
| Kontrolní váha kartonů s vyřazováním |  ANO / NE  |
| Odvíječ papírových proložek pro vkládání mezi jednotlivé vrstvy skupinových balení |  ANO / NE  |
| Ovinování palet průtažnou fólií |  ANO / NE  |
| Po zabalení palety aplikace dvou paletových štítků |  ANO / NE  |
| Možnost připojení na informační systém |  ANO / NE  |
| Snadná obsluha |  ANO / NE  |
| Maximální výška plné palety 1 500 mm |  ………… mm  |
| Balení z linky Bag in Box:Karton 3 l – 106 x 168 x 224 mm, skupinové balení folie – 4 x 3 l, 212 x 336 x mmKarton 5 l – 128 x 185 x 245 mm, skupinové balení folie – 4 x 5 l, 257 x 371 x mm |  ANO / NE  |
| Balení z lahvárenské linky - řada Vinium:Karton 157 x 236 x 335 mm, počet kartonů ve vrstvě 21 ks, 3 vrstvy na paletěKarton 155 x 234 x 325 mm, počet kartonů ve vrstvě 21 ks, 3 vrstvy na paletěFolie balík 155 x 234 x 325 mm, počet balíků ve vrstvě 23 ks, 3 vrstvy na paletě |  ANO / NE  |
| Balení z lahvárenské linky - řada ČVZ:Karton 185 x 245 x 320 mm, počet kartonů ve vrstvě 17 ks, 2 vrstvy na paletěFolie balík 178 x 245 x 315 mm, počet balíků ve vrstvě 18 ks, 3 vrstvy na paletě |  ANO / NE  |
| Zařízení pro sušení lahví před etiketováním (lepením etiket) |  ANO / NE  |
| **Prohlašujeme, že námi nabízená automatická robotická paletizace pro linku Bag In Box a lahvárenskou linku a dopravní cesty lahví od plniče až po stroje pro skupinová balení – 1 sestava, splňuje výše uvedené parametry.** |  **ANO / NE**  |
| **Další technické specifikace – možno uvést případné další parametry nebo upřesnění výše uvedených parametrů.** |  **………………………….** |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V ……………………………………………………. Dne ……………………….

……………………….…………………………………………….

jméno a příjmení, podpis a razítko společnosti