**Příloha č.1**

**Technická specifikace VYVÁŽECÍ VLEK a příslušenství**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka VYVÁŽECÍHO VLEKU a příslušenství.

Vyvážecí vlek musí splňovat níže uvedenou minimální technickou specifikaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry VYVÁŽECÍHO VLEKU** | **požadováno** | **úroveň parametru** |
| **Vyvážecí přívěs** |   |   |
| Nosnost | 3 000 kg | min.  |
| Šíře vleku | 1,50 m | min. |
| Kola o rozměru 300/65-12 + 8  |  | nerozhoduje |
| 3 páry klanic, ochranný štít, otočné závěsné zařízení |  | pevný |
| **Hydraulická ruka** |  |  |
| Dosah | 4,20 m | min. |
| 4 hřebenové pístnice na otočném uložení + hydraulické vedení | ano | pevný |
| 2 - pákový ovladač hydraulického rozvaděče, křížové ovládání | ano | pevný |
| Hydraulický rotátor se statickým zatížením 3 tuny | ano | min. |
| Lesnický drapák s max. rozevřením 90 cm | ano | min. |
| Podpěrné nohy | ano | pevný |
| **Příslušenství** |  |  |
| Hydraulická jednotka pro traktory s vývodovou hřídelí (PTO) | ano | pevný |
| Hák pro hydraulickou ruku (na rotátor) | ano | pevný |
| Nájezdová brzda (bržděná 2 kola) | ano | pevný |
| 1+1 Extra pár klanic | ano | pevný |
| Prodloužení ložné plochy přívěsu o 1,0 m | Ano | pevný |
| Zadní světelná signalizace (odnímatelná)Podpěrná mechanická nožka oje | ano | Pevný |
| Homologační kit pro provoz na veřejných komunikacích (20 km/hod.) | ano | pevný |

 ***Poznámka****: úroveň parametru min/pevný/nerozhoduje je údajem vyjadřujícím*

 *požadovanou míru splnění konkrétního parametru.*

***„Min“*** *- nejmenší přípustné splnění parametru*

***„Pevný“*** *- nutný požadavek, jeho nesplnění představuje nenaplnění předmětu nabídky*