**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Pořízení manipulační techniky“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

***Část plnění 1***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** VZV čelní (diesel) **počet: 1ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Jmenovitá nosnost/jmenovité zatížení Q 2 000 kg – 2 200 kg | ………….. kg |
| Těžiště břemena min 500 mm | ………..mm |
| Tloušťka vidlí min 40 mm | ANO/NE\* |
| Šířka vidlice min 100 mm | ANO/NE\* |
| Délka vidlí min 1 200 mm | ANO/NE\* |
| Výška ochranné střechy (kabina) max. 2 125 mm | ANO/NE\* |
| Délka včetně zadního čela vidlí max 2 350 mm | ANO/NE\* |
| Celková šířka max. 1 115 mm | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu s nákladem min. 18 km/h | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu bez nákladu min. 19 km/h | ANO/NE\* |
| Vozík splňuje platnou evropskou směrnici CE pro manipulační vozíky | ANO/NE\* |
| Zdvihové zařízení typ zdvihu triplex min. 5000 mm | ANO/NE\* |
| Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu max. 2250 mm | ANO/NE\* |
| Volný zdvih max. 1610 mm | ANO/NE\* |
| Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu max. 5645 mm | ANO/NE\* |
| Naklápění zdvihového zařízení dopředu/dozadu min. 6 °/ 5 ° | ANO/NE\* |
| Boční posuv integrovaný | ANO/NE\* |
| Motor pohon diesel | ANO/NE\* |
| Výkon motoru min. 30 kW | ANO/NE\* |
| Střešní vzpěry, výška ochranné střechy vhodná pro kontejnery. | ANO/NE\* |
| Sloupek řízení s nastavitelným sklonem. | ANO/NE\* |
| Spínač směru pojezdu na sloupku řízení | ANO/NE\* |
| Mechanické páky v ovládacím pultu | ANO/NE\* |
| Antireflexní displej s indikací motohodin a obsahu nádrže | ANO/NE\* |
| Kontrolky tlaku motorového oleje, teploty chladicí kapaliny, nabití baterie, parkovací brzdy, teploty převodového oleje, stavu brzdové kapaliny, neutrálu, obsahu rezervy palivové nádrže (diesel), předžhavení (diesel) a vody v palivovém filtru. | ANO/NE\* |
| Akustická výstraha při příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny | ANO/NE\* |
| Sedačka z umělé kůže s automatickým pánevním pásem a mechanickým pružením.  Možnosti nastavení: Nastavení délky, sklonu opěrky zad, hmotnosti (do 130 kg). | ANO/NE\* |
| Pryžová podlahová rohož tlumící hluk a vibrace | ANO/NE\* |
| Uspořádání pedálů jako u automobilu | ANO/NE\* |
| Bezúdžbová mokrá lamelová brzda s elektrickou parkovací brzdou | ANO/NE\* |
| Dva přední a dva zadní halogenové reflektory a dvě brzdová/zadní světla na protizávaží | ANO/NE\* |
| Tažné zařízení (připevnění oje) s posunovacím trnem na protizávaží | ANO/NE\* |
| Školení obsluhy | ANO/NE\* |
| KOMPLETNÍ CELOKOVOVÁ KABINA S TOPENÍM | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** VZV čelní (plyn) **počet: 1ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Jmenovitá nosnost/jmenovité zatížení Q 1 600 – 1 800 kg | ………….. kg |
| Těžiště břemena min 500 mm | ………..mm |
| Tloušťka vidlí min 40 mm | ANO/NE\* |
| Šířka vidlice min 100 mm | ANO/NE\* |
| Délka vidlí min 1 200 mm | ANO/NE\* |
| Výška ochranné střechy (kabina) max. 2125 mm | ANO/NE\* |
| Délka včetně zadního čela vidlí max. 2265 mm | ANO/NE\* |
| Celková šířka max. 1 115 mm | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu s nákladem min. 18 km/h | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu bez nákladu min. 19 km/h | ANO/NE\* |
| Vozík splňuje platnou evropskou směrnici CE pro manipulační vozíky | ANO/NE\* |
| Zdvihové zařízení typ zdvihu duplex min. 3300 mm | ANO/NE\* |
| Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu max. 2220 mm | ANO/NE\* |
| Volný zdvih min. 150 mm | ANO/NE\* |
| Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu max. 3895 mm | ANO/NE\* |
| Naklápění zdvihového zařízení dopředu/dozadu min. 6 °/ 7 ° | ANO/NE\* |
| Boční posuv integrovaný | ANO/NE\* |
| Motor pohon plyn (LPG) | ANO/NE\* |
| Výkon motoru min. 30 kW | ANO/NE\* |
| Střešní vzpěry, výška ochranné střechy vhodná pro kontejnery. | ANO/NE\* |
| Sloupek řízení s nastavitelným sklonem | ANO/NE\* |
| Spínač směru pojezdu na sloupku řízení | ANO/NE\* |
| Mechanické páky v ovládacím pultu | ANO/NE\* |
| Antireflexní displej s indikací motohodin a obsahu nádrže. Kontrolky tlaku motorového oleje, teploty chladicí kapaliny, nabití baterie, parkovací brzdy, teploty převodového oleje, stavu brzdové kapaliny, neutrálu, obsahu rezervy palivové nádrže (diesel), předžhavení (diesel) a vody v palivovém filtru. | ANO/NE\* |
| Akustická výstraha při příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny | ANO/NE\* |
| Sedačka z umělé kůže s automatickým pánevním pásem a mechanickým pružením. Možnosti nastavení: Nastavení délky, sklonu opěrky zad, hmotnosti (do 130 kg). | ANO/NE\* |
| Pryžová podlahová rohož tlumící hluk a vibrace | ANO/NE\* |
| Uspořádání pedálů jako u automobilu | ANO/NE\* |
| Bezúdžbová mokrá lamelová brzda s elektrickou parkovací brzdou | ANO/NE\* |
| Dva přední a dva zadní halogenové reflektory a dvě brzdová/zadní světla na protizávaží. | ANO/NE\* |
| Tažné zařízení (připevnění oje) s posunovacím trnem na protizávaží | ANO/NE\* |
| Školení obsluhy | ANO/NE\* |
| KOMPLETNÍ CELOKOVOVÁ KABINA S TOPENÍM | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** NZV čelní (elektrický) **počet: 1ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Ručně vedený | ………….. kg |
| Jmenovitá nosnost/jmenovité zatížení Q 1 600 – 1 800 kg | ………..mm |
| Těžiště břemena min 600 mm | ANO/NE\* |
| Tloušťka vidlí min 55 mm | ANO/NE\* |
| Šířka vidlice max. 175 mm | ANO/NE\* |
| Délka vidlí min 1150 mm | ANO/NE\* |
| Vnější vzdálenost vidlic min 510 mm | ANO/NE\* |
| Výška ve spuštěném stavu min 85 mm | ANO/NE\* |
| Délka včetně zadního čela vidlí max. 490 mm | ANO/NE\* |
| Celková šířka max 750 mm | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu s nákladem 6 km/h | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu bez nákladu 6 km/h | ANO/NE\* |
| Motor pojezdu, výkon S2 60 min. 1,1 kW | ANO/NE\* |
| Zdvihový motor, výkon při S3 min. 1,2 kW | ANO/NE\* |
| Vozík splňuje platnou evropskou směrnici CE pro manipulační vozíky | ANO/NE\* |
| Oboustranné ovládání na oji | ANO/NE\* |
| Značení na vidlicích pro vidle 1150, 1200 : 798 mm od konce vidlí Vidle 2400: každých 600 mm | ANO/NE\* |
| Indikace zbývající kapacity baterie | ANO/NE\* |
| Varovný signál, klakson | ANO/NE\* |
| Program pojezdu může obsluha zvolit u displeje min 2" zvolit stiskem tlačítka sama v rozsahu nejméně 1 = pomalu, 2 = středně rychle, 3 = rychle | ANO/NE\* |
| Odrazky | ANO/NE\* |
| Nosná kola tandem, zdvojená | ANO/NE\* |
| Hnací kolo, polyuretan (PU) | ANO/NE\* |
| Možnost manipulace i při vztyčené oji | ANO/NE\* |
| Opěrná kola spojená táhlem pro nejlepší rozdělení síly na všechna kola | ANO/NE\* |
| Typ baterie: Li-ion | ANO/NE\* |
| Napětí baterie min. 25,6 V | ANO/NE\* |
| Jmenovitá kapacita min. 110 Ah | ANO/NE\* |
| Integrovaný nabíječ | ANO/NE\* |
| Školení obsluhy | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***

**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Pořízení manipulační techniky“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

***Část plnění 2***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj:** VZV čelní (plyn) **počet: 1ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Jmenovitá nosnost/jmenovité zatížení Q 2 000 – 2 200 kg | ………….. kg |
| Těžiště břemena min 500 mm | ………..mm |
| Tloušťka vidlí min 40 mm | ANO/NE\* |
| Šířka vidlice min 100 mm | ANO/NE\* |
| Délka vidlí min 1 200 mm | ANO/NE\* |
| Výška ochranné střechy (kabina) max. 2125 mm | ANO/NE\* |
| Délka včetně zadního čela vidlí max. 2 350 mm | ANO/NE\* |
| Celková šířka max. 1 115 mm | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu s nákladem min. 18 km/h | ANO/NE\* |
| Rychlost pojezdu bez nákladu min. 19 km/h | ANO/NE\* |
| Vozík splňuje platnou evropskou směrnici CE pro manipulační vozíky | ANO/NE\* |
| Zdvihové zařízení typ zdvihu triplex min. 5000 mm | ANO/NE\* |
| Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu max. 2250 mm | ANO/NE\* |
| Volný zdvih max. 1610 mm | ANO/NE\* |
| Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu max. 5645 mm | ANO/NE\* |
| Naklápění zdvihového zařízení dopředu/dozadu min. 6 °/ 5 ° | ANO/NE\* |
| Boční posuv integrovaný | ANO/NE\* |
| Motor pohon plyn (LPG) | ANO/NE\* |
| Výkon motoru min. 30 kW | ANO/NE\* |
| Střešní vzpěry, výška ochranné střechy vhodná pro kontejnery. | ANO/NE\* |
| Sloupek řízení s nastavitelným sklonem | ANO/NE\* |
| Spínač směru pojezdu na sloupku řízení | ANO/NE\* |
| Mechanické páky v ovládacím pultu | ANO/NE\* |
| Antireflexní displej s indikací motohodin a obsahu nádrže. Kontrolky tlaku motorového oleje, teploty chladicí kapaliny, nabití baterie, parkovací brzdy, teploty převodového oleje, stavu brzdové kapaliny, neutrálu, obsahu rezervy palivové nádrže (diesel), předžhavení (diesel) a vody v palivovém filtru. | ANO/NE\* |
| Akustická výstraha při příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny | ANO/NE\* |
| Sedačka z umělé kůže s automatickým pánevním pásem a mechanickým pružením. Možnosti nastavení: Nastavení délky, sklonu opěrky zad, hmotnosti (do 130 kg). | ANO/NE\* |
| Pryžová podlahová rohož tlumící hluk a vibrace | ANO/NE\* |
| Uspořádání pedálů jako u automobilu | ANO/NE\* |
| Bezúdžbová mokrá lamelová brzda s elektrickou parkovací brzdou | ANO/NE\* |
| Dva přední a dva zadní halogenové reflektory a dvě brzdová/zadní světla na protizávaží. | ANO/NE\* |
| Tažné zařízení (připevnění oje) s posunovacím trnem na protizávaží | ANO/NE\* |
| Školení obsluhy | ANO/NE\* |
| SPLNĚNÍ POŽADAVKU NA VZV BEZ KABINY | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***