**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace automaticky řízené plečky**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**  
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**  
**Počet kusů:** **1**

Automaticky řízená plečka musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Nový stroj | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rozchod kol 150 cm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Rám max. 6 m délka | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Jednotlivé sekce uchycené na paralelogramech | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Nastavitelná hloubka plečkování pomocí stavitelných opěrných kol | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Automaticky naváděná | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………  
 Podpis a razítko uchazeče