**PŘÍLOHA č. 2**

**Technická specifikace traktoru**

**Výrobce stroje:** **Vyplnit**
**Konkrétní typ stroje:** **Vyplnit**
**Počet kusů:** **1**

Traktor musí splňovat následující kritéria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | **ANO/NE** | **Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.** |
| Nový stroj s plnou tovární zárukou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **MOTOR** |
| Splňuje platnou emisní normu  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| 6 válec, min. 6,75 litru | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Jmenovitý výkon motoru bez navýšení minimálně 114 kW | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výměna oleje minimálně 750 mth | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **PŘEVODOVKA, NÁPRAVY** |
| Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Skupinová převodovka minimálně se 4 stupni řazenými při zatížení | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Snížené otáčky motoru při maximální dopravní rychlosti | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Výměna oleje v převodovce a koncových převodech minimálně po 1500 mth | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Přední náprava hydropneumaticky odpružená | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **KABINA** |
| Odpružená s klimatizací | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Vzduchem odpružená sedačka, sedačka spolujezdce | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Pracovní světlomety ve střeše kabiny 4+4 LED, 2 majáky  | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **HYDRAULIKA A ZÁVĚSY** |
| 3 vnější okruhy hydrauliky vzadu mechanicky ovládané | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Závěs PitonFix | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Kola rozměru 650/65R38 a vpředu 540/65R28 | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Čelní tříbodový závěs a čelní vývodový hřídel | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| **HMOTNOSTI** |
| Rozvor traktoru minimálně 2 750 mm | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Povolená hmotnost traktoru minimálně 11 tun | **Vyplnit** | **Vyplnit** |
| Povolená hmotnost přípojného vozidla brzděného minimálně 27 tun | **Vyplnit** | **Vyplnit** |

V ……………………………….dne ………………………………

………………….………………………………………
 Podpis a razítko uchazeče