**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky:** **„Modernizace vybavení II“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologie třídění** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologií, nebo zda je požadavek splněn** |
| Automatická kombinační váha  - min 4 vážící kapsy - nerezové provedení - včetně dálkového ovládání  - včetně ocelového rámu,  - včetně příčného dopravníku - min. výkon váhy: 2,5 kg porce, průměrné převážení cca 60 g, 15 porcí/min 10 kg porce, průměrné převážení cca 100 g, 10 porcí/min 25 kg porce, průměrné převážení cca 250 g, 6 porcí/min,  včetně příčného dopravníku, rámu pod váhu, dálkového ovládání | ANO/NE\* |
| Balící stroj – sloužící pro ukládání naváženého produktu do rašlového pytle, který se odvíjí z nekonečného rukávu Pro balení 2-25kg produktu do rašlových pytlů na roli. Uzavírání pomocí těžké průmyslové šicí hlavy včetně proměnné rychlosti šití.  Vhodné pro následující produkt: brambory,  s vibrační deskou u vstupní násypky dotykový display s českým menu hlavní pohon s klínovým řemenem mechanický snímač pro detekci pytle vertikální svařovací jednotka pro oddělení pytlů optoelektrosenzor pro kontrolu případného zablokování produktu v plnícím otvoru  stroj musí být vybaven bezpečnostními kryty včetně bezpečnostních elektro prvků Termotransferová tiskárna dle následující specifikace : - termotransferová tiskárna včetně softwaru a rámu odpovídající výkonu balícího stroje  - tiskárna bude součástí technologické linky  - oblast tisku min 53x75 mm  - rychlost tisku do 600 mm/s | ANO/NE\* |
| Automatický paletizátor  výkon min 600 pytlů o hmotnosti 5- 10–25 kg za hodinu. - vstupní část pro setřásání pytlů s minimálním počtem 11 setřásacích segmentů - pro palety 1600x1200, 1200x1000 a 1200x800 mm  - max pracovní výška stroje 3800 mm - Bezpečnostní senzory  - Bezpečnostní mechanické ochranné uzavření celého stroje – součástí stroje | ANO/NE\* |
| Velikostní třídič s výkonem min 30 tun/hod, s min. pracovní šířkou 1200 mm, s proměnlivým výkonem třídění, s šetrným čističem třídícího segmentu včetně proměnlivého výkonu | ANO/NE\* |
| Soustava dopravníků dle konstrukčního řešení vítězného dodavatele | ANO/NE\* |
| Včetně montáže, zapojení, instalace a uvedení do provozu | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízených technologií:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***