**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Traktorbagr“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Stroj: Traktorbagr**  **počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení stroje:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Výkon motoru (ISO 14396) min.75 kW | ………..kW |
| Zdvihový objem min. 3 300 cm³ | ………….. cm³ |
| Provozní hmotnost min. 9000 kg | ………….. kg |
| Plnění normy EU STAGE V | ANO/NE\* |
| Plně automatická převodovka | ANO/NE\* |
| Výkon hydraulického čerpadla min. 160 l/min | …………..l/m |
| Variabilní axiální pístové čerpadlo | ANO/NE\* |
| Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod | …………..km/hod |
| Provozní tlak čerpadla hydrauliky min. 250 bar | ………….. bar |
| Ovládání podkopového zařízení joystiky na nezávisle nastavitelných konzolách | ANO/NE\* |
| Podkopové zařízení s teleskopickým výsuvem | ANO/NE\* |
| Hydraulicky nucený posuv podkopového zařízení | ANO/NE\* |
| Hloubka kopání s teleskopickým výsuvem min. 6000 mm | …………..mm |
| Stabilizační patky nezávisle ovládané, s gumovými nástavci | ANO/NE\* |
| Ovládání ramen nakládací části joystikem | ANO/NE\* |
| Objem nakládací víceúčelové 4v1 lopaty min. 1 m3 | ANO/NE\* |
| Výška čepu zdvižených nakládacích ramen min. 3500 mm | ANO/NE\* |
| Diferenciál s omezeným prokluzem na obou nápravách | ANO/NE\* |
| Vzdálené sledování polohy stroje s poskytováním provozních a servisních informací | ANO/NE\* |
| Jeřábový hák na pákoví lopaty | ANO/NE\* |
| Signalizace přetížení stroje při jeřábování | ANO/NE\* |
| Přepínání režimu řízení | ANO/NE\* |
| Systém odpružení ramen nakladače | ANO/NE\* |
| Systém řízení kol standardní, krabí chod, protisměrné | ANO/NE\* |
| Hydraulická nádrž min. 100 l | …………..l |
| Pneumatiky všechny 4 stejné– průměr ráfku (v palcích, 1 " = 25,4 mm) min. 28" | ANO/NE\* |
| Blatníky | ANO/NE\* |
| Přídavný hydraulický okruh pro ovládání bouracího kladiva/svahovací lopaty | ANO/NE\* |
| Kabina s klimatizací | ANO/NE\* |
| Kabina chránící obsluhu před padajícími předměty (FOPS) | ANO/NE\* |
| Kabina chránící obsluhu v případě převrácení (ROPS) | ANO/NE\* |
| Kabina vybavena informačním a ovládacím displejem | ANO/NE\* |
| Stěrače předního a zadního okna | ANO/NE\* |
| Vzduchem odpružené, vyhřívané sedadlo obsluhy | ANO/NE\* |
| Rádio | ANO/NE\* |
| Silniční a pracovní osvětlení | ANO/NE\* |
| Povolení pro provoz na pozemních komukacích | ANO/NE\* |
| **Příslušenství** | |
| 1 ks mechanický rychloupínač podkopu | ANO/NE\* |
| 1 ks mechanický rychloupínač nakládacích ramen | ANO/NE\* |
| 1 ks podkopová lžíce se zuby š. 95 cm včetně čepů | ANO/NE\* |
| 1 ks podkopová lžíce se zuby š. 60 cm včetně čepů | ANO/NE\* |
| 1 ks podkopová lžíce se zuby š. 30 cm včetně čepů | ANO/NE\* |
| 1 ks hydraulická svahovací lžíce š. 150 cm včetně čepů | ANO/NE\* |
| paletizační vidle s rámem | ANO/NE\* |
| Vrtací jednotka včetně standardního vrtáku o průměru 15 cm | ANO/NE\* |
| 1ks hydraulické bourací kladivo | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***