**Příloha č. 3**

**Technická specifikace stroje - traktor pro lesní hospodářství**

**Výrobce stroje:** DOPLNIT

**Konkrétní typ stroje:** DOPLNIT

**Počet ks:** 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | **Plnění požadovaných tech. Parametrů -** DOPLNIT | |
| **TECHNICKÉ PARAMETRY A VÝBAVA** | **SPLNĚNÍ POŽADAVKU ZADAVATELE**  **ANO/NE** | **NABÍZENÉ PARAMETRY** |
| **Nový stroj s plnou tovární zárukou 3 roky** |  |  |
| **Splňuje platnou emisní normu Stage V** |  |  |
| **Motor – min. 4 válce, min. 4,4 litru** |  |  |
| **Výkon motoru bez navýšení min. 95 kW** |  |  |
| **Převodovka min. 6 převodových stupňů řazených pod zatížením** |  |  |
| **PTO otáčky 540/540E/1000 a ovládání na zadním blatníku** |  |  |
| **Motorová brzda** |  |  |
| **Nádrž paliva min 180l** |  |  |
| **Servisní interval 600 mth** |  |  |
| **Max. Rychlost 40 km/hod.** |  |  |
| **Kabina s automatickou klimatizací, odpružená** |  |  |
| **Sedadlo řidiče, s nízkofrekvenčním vzduchový odpružením** |  |  |
| **Sedadlo spolujezdce** |  |  |
| **Pracovní světlomety led 4+4, maják** |  |  |
| **Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084** |  |  |
| **Čestné prohlášení výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě naplnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084** |  |  |
| **Odpružená přední náprava s nastavením tuhosti** |  |  |
| **Uzávěrka diferenciálu přední nápravy100%** |  |  |
|  |  |  |
| **Hydraulický systém s výkonem čerpadla 110l** |  |  |
| **Vzadu 4 elektronicky ovládané okruhy** |  |  |
| **Zvedací síla na konci zvedacích táhel**  **5500 kg** |  |  |
| **Ovládání zadního tříbodového závěsu na zadních blatnících** |  |  |
| **Etažový závěs s automatickou hubicí 38mm** |  |  |
| **Přední tříbodový závěs s vývodovým hřídelem** |  |  |
| **Čelní nakladač s paraleogramem, 3. funkcí, ovládaný elektronickým joystickem** |  |  |
| **Pneumatiky Zadní 540/65 R 38**  **Přední 440/65 R 28** |  |  |