**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Technologické vybavení pro RV“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Třídící linka na brambory** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Transportní dopravník |
| osová délka 3500 mm | ANO/NE\* |
| šířka 500 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 3000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 1000 mm | ANO/NE\* |
| pás s unašeči | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce  | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Spirálový odhliňovač včetně předtřídění |
| pracovní šířka 1200 mm | ANO/NE\* |
| s polyuretanovými spirálovými segmenty | ANO/NE\* |
| nejméně 6 ks hřídelí s pevnou roztečí pro odhlinění produktu | ANO/NE\* |
| nejméně 6 ks hřídelí s proměnlivou roztečí 5-40 mm pro odtřídění podrozměrného produktu | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 2500 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce  | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 3700 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce  | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 4300 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 4000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 1500 mm | ANO/NE\* |
| šířka 900 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Sítový třídič  |
| vysokokapacitní a přesné třídění brambor | ANO/NE\* |
| délka třídění 1,5 m s jedním příčným natřasačem, který zvyšuje kapacitu třídění | ANO/NE\* |
| pracovní šířka třídícího síta 1500 mm | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| včetně rámu a obslužné lávky | ANO/NE\* |
| Síta: čtvercová - kovová oka od 20 do 100 mmšestihranná - kovová oka od 38 do 100 mmčtvercová, šestihranná pryžová dle požadavku | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 6200 mm | ANO/NE\* |
| šířka 900 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Podesta pro inspekční stůl |
| včetně schodiště | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| pochozí plochy z protiskluzové překlíižky | ANO/NE\* |
| Automatický plnič palet s hydraulickým naklápěním palet |
| dvoustranný automatický plnič palet s hydraulickým naklápěním prázdné palety | ANO/NE\* |
| pro palety o rozměru 1600x1200x1200 mm | ANO/NE\* |
| včetně plnícího dopravníku | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| cyklické spouštění bedny dle množství produktu v bedně | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 8800 mm | ANO/NE\* |
| šířka 500 mm | ANO/NE\* |
| pás s unašeči | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 2000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrná konstrukce dopravníku lakovaná | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 7400 mm | ANO/NE\* |
| šířka 500 mm | ANO/NE\* |
| pás s unašeči | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 8000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 1200 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Inspekční stůl – 3ks |
| pracovní šířka 900 mm | ANO/NE\* |
| délka 3000 mm | ANO/NE\* |
| plastové válce | ANO/NE\* |
| regulace rychlosti | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| světlo nad stolem | ANO/NE\* |
| Podesta pro inspekční stůl |
| včetně schodiště | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| pochozí plochy z protiskluzové překližky | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 8300 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 7700 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 2900 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 2700 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 1300 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Dvojitý plnič big bagů |
| pro plnění 2 big bagů o maxímálním rozměru 2200 x 900 x 900 mm (výška včetně popruhů x šířka x hloubka) | ANO/NE\* |
| vždy pouze plnění jednoho big bagu | ANO/NE\* |
| teleskopická kaskáda zajišťující šetrné plnění | ANO/NE\* |
| včetně vážícího zařízení pro plnění big bagů | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| Vážící jednotka pro dvojitý plnič big bagů | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 8000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 3000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 1500 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 3700 mm | ANO/NE\* |
| šířka 400 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 1300 mm | ANO/NE\* |
| šířka 500 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Úprava stávajícího zásobníku – 2ks |
| úprava podpěrné konstrukce a výstupního otvoru zásobníku | ANO/NE\* |
| demontáž stávající vibrační výsypky | ANO/NE\* |
| Gravitační kaskáda – 2ks |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| 3 stupně | ANO/NE\* |
| výška cca 1000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 600 mm | ANO/NE\* |
| Váha automatická kombinační |
| 4 vážící kapsy | ANO/NE\* |
| nerezové provedení | ANO/NE\* |
| včetně dálkového ovládání | ANO/NE\* |
| včetně rámu pod váhu - ocelová, práškově lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| včetně příčného dopravníku | ANO/NE\* |
| Minimální kapacita váhy:2,5 kg porce, průměrné převážení cca 60 g, 12-15 porcí/min10 kg porce, průměrné převážení cca 100 g, 7-10 porcí/min25 kg porce, průměrné převážení cca 250 g, 4-5 porcí/min | ANO/NE\* |
| Balící stroj |
| včetně držáku tiskárny | ANO/NE\* |
| včetně termotransferovíé tiskárny | ANO/NE\* |
| včetně odtahu spalin | ANO/NE\* |
| lakované provedení | ANO/NE\* |
| Pro balení 2,5-25kg produktu do rašlových pytlů na roli | ANO/NE\* |
| nastavitelná výška nohou | ANO/NE\* |
| nastavitelný vnitřní dopravník s proměnlivou rychlostí, s nastavitelnými bočnicemi | ANO/NE\* |
| s vibrační deskou u vstupní násypky | ANO/NE\* |
| dotykový display s českým menu | ANO/NE\* |
| hlavní pohon s klínovým řemenem | ANO/NE\* |
| snímač pro detekci pytle | ANO/NE\* |
| vertikální svařovací jednotka pro oddělení pytlů | ANO/NE\* |
| optický senzor pro kontrolu případného zablokování produktu v plnícím otvoru | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 1300 mm | ANO/NE\* |
| šířka 500 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| výškově regulovatelný, detekce roztrženého pytle | ANO/NE\* |
| osová délka 1000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 800 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrná konstrukce dopravníku lakovaná | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| detekce roztrženého pytle | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník - před paletizátorem |
| osová délka 1500 mm | ANO/NE\* |
| šířka 500 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Automatický paletizátor |
| pro automatický podavač palet, válečkové dopravníky a ovíječ palet. | ANO/NE\* |
| celková výška stroje 4250 mm | ANO/NE\* |
| kapacita paletizátoru maximálně 600 pytlů o velikosti 10-25 kg | ANO/NE\* |
| vstupní válečková část pro utřásání pytlů | ANO/NE\* |
| pro palety 160x120 cm, 120x100 cm a 120x80 cm | ANO/NE\* |
| bezpečnostní senzory | ANO/NE\* |
| centrovací prsty na chapadle pro manipulaci s pytli o velikosti 10kg a 12,5kg | ANO/NE\* |
| prázdná paleta vkládána vysokozdvižným vozíkem, plná paleta vytahována vysokozdvižným vozíkem | ANO/NE\* |
| el. Napětí max 9 kW | ANO/NE\* |
| spotřeba stlačeného vzduchu max 15 l/min při tlaku 8 bar | ANO/NE\* |
| Ovíječ palet |
| elektricky poháněný otočný talíř o průměru 1600 mm | ANO/NE\* |
| orientovaný stop otočného talíře | ANO/NE\* |
| plynulý rozběh a doběh otočného talíře | ANO/NE\* |
| plynulá regulace otáček otočného talíře v rozsahu 0-12 ot/min. | ANO/NE\* |
| elektrický posuv foliových saní s regulací rychlosti pojezdu 0-4m/s | ANO/NE\* |
| automatické nastavení výšky balení fotobuňkou | ANO/NE\* |
| elektronický vícejazyčný displej | ANO/NE\* |
| 3 automatické + 1 manuální program balení* balení klasické nahoru a dolů
* balení jen nahoru, točna se zastaví a po odříznutí folie saně klesnou
* balení s vložením horní krycí folie proti dešti
 | ANO/NE\* |
| možnost volby počtu ovinů v dolní a horní partii palety 1-9 | ANO/NE\* |
| předpínání folie pomocí motorového předpínání 200% | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 1500 mm | ANO/NE\* |
| šířka 800 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Transportní dopravník |
| osová délka 4000 mm | ANO/NE\* |
| šířka 500 mm | ANO/NE\* |
| pás PVC hladký | ANO/NE\* |
| hnací, hnaný válec ocelové lakované | ANO/NE\* |
| ocelová lakovaná konstrukce | ANO/NE\* |
| podpěrné válce galvanicky zinkované | ANO/NE\* |
| podpěrné nohy dopravníku žárově zinkované | ANO/NE\* |
| ložiska ocelová | ANO/NE\* |
| Elektroinstalace včetně rozvaděče |
| silový a ovládací rozvaděč | ANO/NE\* |
| Ostatní |
| Včetně montáže | ANO/NE\* |
| Včetně českého návodu | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***