**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: „Strojové vybavení pro potřeby potravinářského provozu“**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |
| --- |
| **Stroj: Paletový elektrický vozík s nosností min. 2 t****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Nosnost stroje min. 2 t | ………….. t |
| Stavební výška max. 1 220 mm | ANO/NE\* |
| Tandemové provedení nákladových kol  | ANO/NE\* |
| Vidlice 1.180 x 552 mm | ANO/NE\* |
| Bateriový prostor: 624 x 284 x 627 mm (315/375 Ah, DIN) | ANO/NE\* |
| Boční vyjímání baterie pomocí válečků | ANO/NE\* |
| Obslužná plošina s bočními zábranami | ANO/NE\* |
| Standardní pojezdová rychlost: 13 km/h (se snížením pojezdové rychlosti při zatáčení) | ANO/NE\* |
| Baterie 24V s kapacitou min. 375 AH + náhradní baterie 24V s kapacitou min. 375AH  | ANO/NE\* |
| Šířka stroje max. 750 mm | ANO/NE\* |

|  |
| --- |
| **Stroj: Paletový elektrický vozík s nosností min. 2,5 t****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Nosnost stroje min 2.5 t | ………….. t |
| Stavební výška max. 1 220 mm | ANO/NE\* |
| Tandemové provedení nákladových kol  | ANO/NE\* |
| Vidlice 1.180 x 552 mm | ANO/NE\* |
| Bateriový prostor: 624 x 284 x 627 mm (315/375 Ah, DIN) | ANO/NE\* |
| Boční vyjímání baterie pomocí válečků | ANO/NE\* |
| Obslužná plošina s bočními zábranami | ANO/NE\* |
| Standardní pojezdová rychlost: 13 km/h (se snížením pojezdové rychlosti při zatáčení) | ANO/NE\* |
| Baterie 24V s kapacitou minimálně 315 AH | ANO/NE\* |
| Šířka stroje max. 750 mm | ANO/NE\* |

|  |
| --- |
| **Stroj: Vysokozdvižný vozík****počet: 1 ks** |
| **Výrobce:** |
| **Typové označení stroje:** |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn** |
| Nosnost min. 2,5 t při spuštěných vidlích | ………….. t |
| Provedení zdvihu duplex | ANO/NE\* |
| Zdvih min. 3900 mm | ANO/NE\* |
| Průjezdní výška max. 2 570 mm | ANO/NE\* |
| Vidlice (délka x šířka x výška) 1 300 x 120 x 50 mm | ANO/NE\* |
| Ovládání hydraulických funkcí pomocí mikropáček na loketní opěrce | ANO/NE\* |
| Min. 4x hydraulický okruh | ANO/NE\* |
| Superelastické pneumatiky | ANO/NE\* |
| Kompletní silniční osvětlení + pracovní – tzn. osvětlení 2x přední + 1x zadní | ANO/NE\* |
| Pracovní i silniční osvětlení v provedení LED | ANO/NE\* |
| Ochrana kabiny - bezpečnostní ochranný rám vně kabiny | ANO/NE\* |
| Ovládání směru pojezdu - páka pod volantem | ANO/NE\* |
| Panoramatické zrcátko | ANO/NE\* |
| Integrovaný hydraulicky ovládaný boční posuv vidlic | ANO/NE\* |
| Odhlučnění kryt motoru | ANO/NE\* |
| Hydrodynamická převodovka s možností volby nastavení různých brzdových charakteristik a automatického brždění, nastavení akcelerace, možnost změny směru pojezdu za jízdy bez nutnosti zastavení stroje | ANO/NE\* |
| Plně vzduchem odpružené nastavitelné sedadlo ve všech polohách s bezpečnostním pásem | ANO/NE\* |
| Čidlo a ukazatel stavu kompozitní láhve | ANO/NE\* |
| Pohon LPG | ANO/NE\* |
| Plně hydraulické řízení s posilovačem řízení | ANO/NE\* |
| Nastavitelný omezovač rychlosti | ANO/NE\* |
| Bezpečnostní modré světlo při jízdě vzad | ANO/NE\* |
| Polokabina-střešní a přední prosklený díl kabiny obsluhy, včetně stěračů s ostřikovačem | ANO/NE\* |
| Akustický alarm zpátečky | ANO/NE\* |
| Výfuk vedený nahoru nad kabinu | ANO/NE\* |
| Předčistič sání | ANO/NE\* |
| Součástí dodávky VZV musí být přídavné zařízení-Rotátor (otoč), který bude již na vozíku naistalován a bude plně funkčí s následující specifikací: | ANO/NE\* |
| Šíře rámu max. 1150 mm | ANO/NE\* |
| Minimální šíře nosné desky vozíku 1070 mm | ANO/NE\* |
| Otočení o 360 stupňů | ANO/NE\* |
| S boční opěrnou vidlí s možností uchycení na obou stranách rotátoru, která je určená k otočení ohradových boxpalet typu B9 a B10. | ANO/NE\* |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

 *jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***