**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Název zakázky: Nákup dřevařské technologie**

***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!***

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologie: Kotoučová rozmítací a omítací pila počet: 1 ks** | |
| **Výrobce:** | |
| **Typové označení technologie:** | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn** |
| Řezná výška max. 160 mm | mm |
| Řezná výška min. 15 mm | mm |
| Řezná délka min. 800 mm | mm |
| Šířka desky max. 750 mm | mm |
| Šířka deska při omítání min. 50 mm | mm |
| Výkon hlavního motoru min. 70 kW | kW |
| Počet pilových kotoučů max. 10 ks | ANO/NE\* |
| Vzdálenost mezi krajními kotouči max. 500 mm | mm |
| Průměr pilového kotouče max. 450 mm | mm |
| Výkon motoru podávky min. 2 kW | kW |
| Rychlost podávky 5 -65 m/min | ANO/NE\* |
| Liniový laser | ANO/NE\* |
| Vrchní nátěr RAL | ANO/NE\* |
| Prohlášení o shodě | ANO/NE\* |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | |
| Příčný řetězový dopravník (počet drah 4ks, délka cca. 3 m, příkon min. 2 kW, vrchní nátěr RAL) | ANO/NE\* |
| Vstupní dopravník (délka cca. 5 m, příkon min. 3 kW, vrchní nátěr RAL) | ANO/NE\* |
| Pásový dopravník s vyrážečem (délka cca. 6 m, příkon min. 4 kW, vrchní nátěr RAL, dopravníkový pás PVC) | ANO/NE\* |
| Příčný řetězový dopravník (počet drah 5 ks, délka cca. 3 m, příkon min. 2 kW, vrchní nátěr RAL) | ANO/NE\* |
| **Další parametry nabízeného stroje:** | |
|  | |

\* Nehodící se škrtněte/ vymažte

*V …………………………………. dne ………………………………..*

…………………………………………………………….

*jméno a příjmení*

*razítko a podpis* ***osoby oprávněné jednat či zastupovat***